## 设置卷检验

您可以设置“卷检验”功能，以在 Sun T3、Sun T4 和 Sun StorEdge 6120 阵列卷上运行手动奇偶校验。

设置卷检验以在所有 Sun T3、Sun T4 和 Sun StorEdge 6120 阵列上运行：

1. 单击“Storage Automated Diagnostic Environment”>“清单”。

屏幕上将显示“设备”页面，其中显示了每个系统设备的摘要信息。

2. 从“操作”下拉菜单中选择“设置卷检验”。

屏幕上将显示“卷检验设置”页面。

3. 选择“激活卷检验”复选框。
4. 要使“连续卷检验”能够在运行时自动修正遇到的错误，请选择“使用 "fix" 选项运行”。

注意–

此选项可能会错误地修正坏数据块上的奇偶校验。有关更多信息,请与存储系统的代表联系。

5. 从“最多每 X 天在同一阵列上运行一次”列表中选择在一个阵列上运行“连续卷检验”的频率（以天计算）。
6. 从星期几的列表中，选择运行“连续卷检验”的时间间隔（至少一天）。
7. 从“执行速率”列表中，选择“连续卷检验”运行的速率。
8. 输入系统缺省的阵列密码（如果已配置）。
9. 单击“确定”。

### 相关主题

- 在设备上运行诊断测试