拆除和更换控制器电池

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（更换控制器电池）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

  拆除和更换控制器电池

  1. 如有必要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。

     注意：所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯将闪烁。

  2. 如果需要，请拆除后盖。

  3. 从背面检查故障 LED 指示灯以定位有故障的控制器/电池。如果检测到故障，绿色的电池 LED 指示灯将处于“关闭”状态。

     a) 从背面查看 CSM 时，控制器卡“A”位于左边，控制器卡“B”位于右边。

     b) 请查看控制器卡位置的说明。

  4. 验证电池是否可以拆除。

     a) 电池的“状况”和“状态”将为“已启用但脱机”和“错误”或“未知”和“未知”。

     b) 如果电池的“状况”和“状态”不是“已启用但脱机”和“错误”或“未知”和“未知”，请致电您的 Sun 服务提供商。

  5. 要更换电池， 将控制器置于“脱机”状态

  6. 检验控制器的当前状态是否为“脱机”。

     a) 控制器卡状况应为“已启用但是脱机”，状态为“错误”。

  7. 断开与控制器卡连接的所有主机和设备接口电缆。确保拆除所有电缆之前均已进行标记。

  8. 如果控制器卡已可以拆除，按下控制器卡中央用于固定两个拆除杆的黑色弹簧锁存器。在按下锁存器的同时向外拉拆除杆手柄以便从 CSM 拆除控制器卡。

     a) 请查看控制器卡的拆除说明。

  9. 拆开新电池的包装并保存好所有包装以便用于送回有故障的电池，或恰当处置此电池。处理新、旧电池时都要小心。

  10. 准备从控制器上拆除有故障的电池，并安装新电池。

  11. 翻转控制器并将其放在平坦的表面，现在控制器的底部应朝上。

  12. 拆除用于固定控制器盖的六颗十字螺钉（每侧三颗）。

      a) 请查看螺丝钉的拆除说明。

  13. 将控制器盖轻轻滑回，然后从控制器小心地提起此盖，请注意仍与控制器卡连接着的电池电缆。

      a) 请查看盖子的拆除说明。

  14. 断开电池电缆与控制器卡上面接口的连接。

  15. 通过拆除固定电池支架的单颗螺丝钉以及滑动支架侧面以清除接线片的方式拆除电池支架。a) 请查看电池拆除说明。

  16. 从电池支架拆除有故障的电池。

  17. 将新的电池置于控制器盖上，然后将电池支架滑回到位。

  18. 装回并拧紧单颗螺钉以便固定电池。

  19. 将电池导线连接到控制器板上的接口。

      a) 请查看电池导线说明。

  20. 将控制器盖滑回到位。

  21. 用六颗十字螺钉固定控制器盖。

  22. 插入控制器，使其与中心板连接器连接。小心不要弄弯任何针脚。

  23. 推进锁存扳手以将控制器与接口固定，确保锁存将扳手固定到位。

  24. 重新将所有的主机接口电缆和驱动器接口电缆连接回原来的位置。

  25. 需要等待大约 60 秒以便控制器完成引导过程，然后检查控制器背面的指示灯。

      a) 所有的故障 LED 指示灯应该处于关闭状态。

      b) 电池已充电（稳定绿色）或正在充电（闪烁绿色）LED 指示灯应处于开启状态。

  26. 需要将控制器 置回“联机”状态。

  27. 检验控制器的当前状态是否为“联机”。

      a) 控制器卡状况应为“已启用”，状态为“正常”。

      b) 所有的链接 LED 指示灯应该处于打开状态。

  28. 检验电池“状况”和“状态”。

      a) 电池状况应为“已启用”，状态为“正常”。

      注意：在电池完全充电之前，其状态可能为“降级”。

  29. 现在必须复位电池的使用寿命。

      a) 复位电池的使用寿命。

      注意：可能会丢失数据。如果未正确设置电池寿命，您可能无法在正确的时间收到更换电池的提醒，这样有可能导致数据丢失。

  30. 需要将卷移回最初的控制器。返回 Sun Web Console，使用 Sun StorEdge 6130 Configuration Service 重新分配卷。

  31. 关闭用于定位 CSM/CEM 的琥珀色 LED 指示灯。

      a) 关闭托架 LED 指示灯。

  32. 禁用“保留 CSM”功能。

      a) 选择“释放”按钮。