移除與更換電源供應器

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（更換電源供應器）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 產生目前的 FRU 庫存。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

  若要移除與更換電源供應器

  1. 如果需要協助尋找正確的磁碟匣，請啟動閃爍的琥珀色 LED：

     a) 開啟磁碟匣磁碟機琥珀色 LED。

     b) 檢視磁碟匣磁碟機 LED 位置圖例。

     備註：所有磁碟機的琥珀色 LED 將會閃爍。

  2. 如有必要，請移除背面外殼。

  3. 從背面檢查故障指示燈，找出故障的電源供應器。如果偵測到故障，琥珀色 LED 將會亮起。

     a) 從背面檢視 CSM/CEM 時，電源供應器「A」是位於左側，而電源供應器「B」是位於右側。

     b) 檢視電源供應器位置圖例。

  4. 驗證已準備好移除電源供應器。

     a) 電源供應器狀況應為 [故障]。

     b) 若電源供應器狀況不是 [故障]，請聯絡您的 Sun Service 提供者。

  5. 打開故障電源供應器的電源開關切換到 [關閉] 位置。

  6. 從故障的電源供應器拔下電源線。

  7. 擠壓故障電源供應器上的拉環以釋放導桿。開啟導桿，然後將電源供應器從單元中拉出。

     a) 檢視電源供應器移除圖例。

  8. 打開新電源供應器的包裝，然後將所有的包裝材料收好以備退回故障電源供應器。在處理新電源供應器或故障的電源供應器時請小心。

  9. 確定新電源供應器的電源開關是在 [關閉] 位置。

  10. 驗證新電源供應器上的導桿開啟的方向與您剛移除的方向相同。如果不是，請將導桿移動至其他旋轉點。需要小的尖頭十字螺絲起子鬆開固定導桿的螺絲。

  11. 插入新電源供應器，直到其與中間機板接頭連接及關閉導桿為止。

  12. 將電源線插入新的電源供應器。

  13. 將電源開關切換至 [開啟] 位置。

  14. 綠色電源 LED 現應為「亮起」。

  15. 驗證新電源供應器的 [狀態] 和 [狀況]。

      a) 電源供應器 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀況] 應為 [正常]。

  16. 您將需要為新的控制器建立新 FRU 庫存： 產生新 FRU 庫存。

  17. 關閉用來找出 CSM/CEM 的琥珀色 LED。

      a) 關閉磁碟匣 LED。

  18. 停用保留 CSM/CEM 功能。

      a) 選擇 [釋放] 按鈕。