移除與更換 CSM/CEM 磁碟匣中間機板

已選取 $DEV_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（更換中間機板）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 此服務作業需要兩人一起拿起磁碟匣機架。裝滿的磁碟匣機架最多可重達 95 磅。

- 產生目前的 FRU 庫存。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

- 重要：此程序對客戶而言是具有分裂性的。

  1. 在關閉儲存陣列的電源之前，確認客戶已將所有資料備份到儲存陣列。

  2. 在關閉儲存陣列的電源之前，停止所有到儲存陣列的系統輸入輸出動作。

  若要移除與更換 CSM/CEM 磁碟匣中間機板

  1. 如果需要協助尋找正確的磁碟匣，請啟動閃爍的琥珀色 LED：

     a) 開啟磁碟匣磁碟機琥珀色 LED。

     b) 檢視磁碟匣磁碟機 LED 位置圖例。

     備註：所有磁碟機的琥珀色 LED 將會閃爍。

  2. 驗證 CSM/CEM 與所有 FRU 的 [狀態] 和 [狀況]。

  3. 如有必要，請移除背面外殼。

  4. 從要更換的磁碟匣背面按下電源供應器上的電源開關以切換至 [關閉] 位置。

  5. 從要更換的磁碟匣中的每個電源供應器移除電源線。

  6. 從要更換的磁碟匣中的控制器卡中斷連接所有介面電纜。在移除電纜之前，請確認所有電纜都有標示。

  7. 如果這個 CSM/CEM 磁碟匣是安裝於機架中，請準備將其從機架中移除。如果沒有，請繼續進行下節「移動磁碟機」的步驟 1。

  8. 從背面，拆下將磁碟匣固定至機櫃中的軌道之螺絲。

     a) 檢視拆下背面掛載螺絲圖例。

  9. 從機櫃的正面，移除磁碟匣機架每側的螺帽。

     a) 檢視移除兩側螺帽圖例。

  10. 拆下將陣列模組固定到機櫃框架的四顆螺絲。

      a) 檢視拆下正面掛載螺絲圖例。

  11. 兩人一起將磁碟匣從機櫃拉出。請注意磁碟匣很重。

      a) 檢視移除陣列模組圖例。

  12. 在舊磁碟匣已移除之後，請準備將 FRU 移動至新磁碟匣。

  移動磁碟機。

  1. 移除磁碟機時，請標示每一個磁碟機在磁碟匣中的插槽位置，以便此後可以將磁碟機裝回正確的插槽中。

     重要： 如果沒有將磁碟機裝回正確的插槽中，可能會遺失資料。

     a) 磁碟機的編號為 1 到 14，從磁碟匣的左側算起。

     b) 檢視磁碟機位置圖例。

  2. 按下磁碟機的釋放鎖存，以打開磁碟機的鎖存手把。

     a) 檢視移除磁碟機圖例。

  3. 使用鎖存手把，從發生故障的磁碟匣中拉出磁碟機。

  4. 在新磁碟匣中，將磁碟機輕輕插入，直到其與中間機板接頭連接為止。

  5. 推入磁碟機手把，使磁碟機穩固就位。磁碟機完全插入時，手把將會卡入定位。

  6. 移動其餘磁碟機時，請重複步驟 1 到 5。

  移動控制器。

  1. 控制器卡「A」是位於左側，而控制器卡「B」是位於右側。

     a) 檢視控制器卡位置圖例。

  2. 若要移除控制器，請在將兩個移除導桿固定的控制器卡中間，按下黑色彈簧嵌入式的鎖存。在按下鎖存時，請將導桿把手往外拉以從磁碟匣移除控制器卡。

     a) 檢視控制器卡移除圖例。

  3. 在新磁碟匣中，將控制器插入，直到其與中間機板接頭連接為止。請小心操作，不要弄彎任何針腳。

  4. 推入鎖存把手來固定具有接頭的新控制器，以確保鎖存能將把手固定在原位。

  5. 移動其餘控制器時，請重複步驟 1 到 4。

  移動電源供應器。

  1. 電源供應器「A」是位於左側，而電源供應器「B」是位於右側。

     a) 檢視電源供應器位置圖例。

  2. 若要移除電源供應器，請擠壓電源供應器上的拉環以釋放導桿。開啟導桿，然後將電源供應器從磁碟匣中拉出。

     a) 檢視電源供應器移除圖例。

  3. 在新磁碟匣，插入電源供應器，直到其與中間機板接頭連接及關閉導桿為止。

  4. 在移動其餘電源供應器時，請重複步驟 1 至 3。

  移動風扇組件。

  1. 風扇組件「A」是位於左側，而風扇組件「B」是位於右側。

     a) 檢視風扇組件位置圖例。

  2. 若要移除風扇組件，請朝左或朝右滑動並握住鎖存（如同箭號所指）以解除鎖定風扇，然後再將旋鈕拉出以移除風扇組件。將風扇組件完全拉出。

     a) 檢視風扇組件移除圖例。

  3. 在新磁碟匣中，將風扇組件插入，直到其與中間機板接頭連接為止。鎖存現應已將組件固定於定位。

  4. 在移動其餘風扇組件時，請重複步驟 1 至 3。

  在機櫃中安裝新磁碟匣。

  1. 從機櫃的正面，拿起磁碟匣機架並將其推入機櫃中。

     a) 檢視拿起和推入陣列模組圖例。

  2. 鎖入四顆螺絲，將磁碟匣固定在機櫃框架的正面。

     a) 檢視固定正面掛載螺絲圖例。

  3. 裝回兩側螺帽以覆蓋掛載螺絲。

  4. 從背面，插入將磁碟匣固定至軌道的螺絲。

     a) 檢視固定背面掛載螺絲圖例。

  將電纜重新連接至磁碟匣上的電源供應器。

  1. 將所有主機介面電纜和磁碟機介面電纜重新連接至兩個控制器。

  2. 將電源線插入磁碟匣機架中的每個電源供應器。

  3. 按下電源供應器上的電源開關切換至 [開啟] 位置。

  4. 磁碟匣需要數分鐘的時間，讓磁碟機準備就緒。

  5. 驗證所有 FRU 的 [狀況] 現已 [正常]。

     a) 控制器的 [狀況] 現在應該是 [正常]，而 [可用性] 則應該是 [執行中/電源充足]。

  6. 您將需要為新中間機板建立新 FRU 庫存： 產生新 FRU 庫存。

  7. 停用保留 CSM/CEM 功能。

     a) 選擇 [釋放] 按鈕。