將新的磁碟機新增至 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM)。

已選取 $DEV_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（新增磁碟機）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 產生目前的 FRU 庫存。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

  若要新增磁碟機

  1. 如果需要協助尋找正確的磁碟匣，請啟動閃爍的琥珀色 LED：

     a) 開啟磁碟匣磁碟機琥珀色 LED。

     b) 檢視磁碟匣磁碟機 LED 位置圖例。

     備註：除了空的磁碟機以外，所有磁碟機的琥珀色 LED 將會閃爍。

  2. 驗證新磁碟機將新增至哪個磁碟機插槽位置： 驗證磁碟機位置。

     a) 磁碟機的編號為 1 到 14，從 CSM/CEM 的左側算起。

     b) 檢視磁碟機位置圖例。

     c) 確定第一個更換的磁碟機為從左側算起的第一個可用空磁碟機。

     注意：如果移除了使用中的磁碟機，則有資料遺失的潛在可能。如果不小心移除了使用中的磁碟機，請等候至少 30 秒鐘，再將其重新插入。

  3. 在安裝各個新磁碟機時，請拆封新磁碟機。將所有的包裝材料收好以備退回空磁碟機。請小心處理新磁碟機或空磁碟機。

  4. 拉起磁碟機導桿並拉出空磁碟機以移除空磁碟機。

     a) 檢視移除空磁碟機圖例。

  5. 按下移除的空磁碟機之鎖存手把，以防止它受到損壞。

  6. 推動釋放鎖存，以開啟要安裝的新磁碟機上的手把。

  7. 插入新磁碟機並將其推入，直到其與中間機板接頭連接為止。

  8. 按下磁碟機手把，使磁碟機穩固就位。磁碟機完全插入時，手把將會卡入定位。

  9. 在磁碟機完全插入之後，綠色磁碟機使用中 LED 在保持恆亮之前將會閃爍，表示為就緒狀態。

  10. 對每個新增的磁碟機，重複步驟 3 至 9。

  11. 對所有磁碟機，驗證磁碟機 [狀況] 現已 [正常]。

      a) 磁碟機 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀況] 應為 [正常]。

  12. 您將需要為新磁碟機建立新 FRU 庫存： 產生新 FRU 庫存。

  13. 必須檢查新磁碟機的修訂版本等級，以確認相容性： 驗證修訂版本等級。

      a) 在 [修訂版檢查] 畫面，從下拉式方塊選擇正確的主機。

      b) 從下拉式方塊選擇正確的 [矩陣]。

      c) 從 [模組] 下拉式方塊選擇正確的磁碟匣。

      d) 如果需要電子郵件，請輸入適當的電子郵件位址。

      e) 按一下 [執行] 標籤。

  14. 關閉用來找出 CSM/CEM 的琥珀色 LED。

      a) 關閉磁碟匣 LED。

  15. 停用保留 CSM/CEM 功能。

      a) 選擇 [釋放] 按鈕。