移除與更換磁碟機

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（即更換磁碟機）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 產生目前的 FRU 庫存。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

  若要移除與更換磁碟機

  1. 如果需要協助尋找正確的磁碟匣，請啟動閃爍的琥珀色 LED：

     a) 開啟磁碟匣磁碟機琥珀色 LED。

     b) 檢視磁碟匣磁碟機 LED 位置圖例。

     備註：除了故障的磁碟機應為恆亮狀態，所有磁碟機琥珀色 LED 都會閃爍。

  2. 檢查磁碟機正面的故障指示燈，找出故障的磁碟機。

     a) 磁碟機的編號為 1 到 14，從 CSM/CEM 的左側算起。

     b) 檢視磁碟機位置圖例。

  3. 驗證已為移除磁碟機做好準備。

     a) 磁碟機 [狀況] 應為 [故障]。

     b) 若磁碟機狀況不是 [故障]，請聯絡您的 Sun Service 提供者。

  4. 如果已準備好移除磁碟機，請拉起磁碟機導桿以釋放鎖存把手。

     a) 檢視移除磁碟機圖例。

  5. 使用鎖存手把慢慢將磁碟機從 CSM/CEM 拉出。

  6. 按下移除的磁碟機之鎖存手把，以防止它受到損壞。

  7. 打開新磁碟機的包裝，然後將所有的包裝材料收好以備退回故障磁碟機。在處理新磁碟機或故障的磁碟機時請小心。

  8. 將移除的磁碟機放入抗靜電包裝袋。

  9. 推動釋放鎖存，以開啟要安裝的新磁碟機上的手把。

  10. 在移除故障磁碟機之後，請等候 30 秒，然後再插入新的磁碟機，直到其與中間機板接頭連接為止。

  11. 按下磁碟機手把，使磁碟機穩固就位。磁碟機完全插入時，手把將會卡入定位。

  12. 在磁碟機完全插入之後，綠色磁碟機使用中 LED 在保持恆亮之前將會閃爍，表示為就緒狀態。

      a) 視您的配置而定，陣列可能會自動重建資料至新磁碟機。如果陣列使用緊急備援，則可能必須在緊急備援磁碟機上完成重建，然後再將資料複製到替換磁碟機。這可能會增長完成此程序所需的時間。

      b) 閃爍的使用中 LED 表示資料正在復原至新磁碟機。

  13. 驗證磁碟機的 [狀態] 和 [狀況]。

      a) 磁碟機 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀況] 應為 [正常]。

  14. 您將需要為新磁碟機建立新 FRU 庫存： 產生新 FRU 庫存。

  15. 必須檢查新磁碟機的修訂版本等級，以確認相容性： 驗證修訂版本等級。

      a) 在 [修訂版檢查] 畫面，從下拉式方塊選擇正確的主機。

      b) 從下拉式方塊選擇正確的 [矩陣]。

      c) 從 [模組] 下拉式方塊選擇正確的磁碟匣。

      d) 如果需要電子郵件，請輸入適當的電子郵件位址。

      e) 按一下 [執行] 標籤。

  16. 關閉用來找出 CSM/CEM 的琥珀色 LED。

      a) 關閉磁碟匣 LED。

  17. 停用保留 CSM/CEM 功能。

      a) 選擇 [釋放] 按鈕。