移除與更換磁碟匣控制器（RAID 控制器與 I/O 模組）

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（更換控制器）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 產生目前的 FRU 庫存。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

- 重要備註：在置換 I/O 模組 (IOM) 時，因為 IOM 沒有電池，所以可略過步驟 8 至 13 和 15 至 19。仍必須遵循步驟 14。

  若要移除與更換磁碟匣控制器

  1. 如果需要協助尋找正確的磁碟匣，請啟動閃爍的琥珀色 LED：

     a) 開啟磁碟匣磁碟機琥珀色 LED。

     b) 檢視磁碟匣磁碟機 LED 位置圖例。

     備註：所有磁碟機的琥珀色 LED 將會閃爍。

  2. 如有必要，請移除背面外殼。

  3. 從背面檢查故障指示燈，找出故障的控制器。如果偵測到故障，琥珀色 LED 將會亮起。

     a) 從背面檢視 CSM/CEM 時，控制器卡「A」是位於左側，而控制器卡「B」是位於右側。

     b) 檢視控制器卡位置圖例。

  4. 驗證控制器已準備好移除。

     a) 控制器卡狀況應為 [故障]。

     b) 若控制器卡狀況不是 [故障]，請聯絡 Sun Service 提供者。

  5. 從故障控制器中斷連接主機和擴充介面電纜，包括 SFP 收發器（如果這是 RAID 控制器）。在移除電纜之前，請確認所有電纜都有標示。

  6. 若已準備好移除控制器卡，請在將兩個移除導桿固定的控制器卡中間，按下黑色彈簧嵌入式的鎖存。在按下鎖存時，請將導桿把手往外拉以從 CSM/CEM 移除控制器卡。

     a) 檢視控制器卡移除圖例。

  7. 打開新控制器的包裝，然後將所有的包裝材料收好以備退回故障控制器。請小心處理新控制器或故障的控制器。

  8. 準備從故障控制器移除電池，然後將電池安裝到新的控制器。

  9. 將故障控制器背面朝上置於平坦的表面。

  10. 拆下固定控制器外殼的六顆十字螺絲，一邊三顆。

      a) 檢視拆下螺絲圖例。

  11. 輕輕地推回外殼，再小心地從控制器向上取出外殼。請小心仍連接到控制器卡的電池電纜。

      a) 檢視移除外殼圖例。

  12. 從控制器卡上的接頭中斷連接電池電纜。

  13. 從新控制器拆下固定控制器外殼的六顆十字螺絲，一邊三顆。

  14. 記錄控制器外殼上的白色標籤的新控制器 MAC 位址，然後再將其插入磁碟匣。步驟 27 將需要此資訊。

      a) 檢視 MAC 位址標籤位置。

  15. 將外殼輕輕推回，然後拿起外殼。

  16. 拿著具有電池的控制器外殼，並將電池電纜連接至新控制器卡上的接頭，再將控制器外殼推回定位。

  17. 鎖上全部六顆十字螺絲固定控制器外殼。

  18. 在故障的控制器上鎖上全部六顆十字螺絲固定另一個控制器外殼，並將其置入抗靜電包裝袋。

  19. 插入新控制器，直到其與中間機板接頭連接為止。請小心操作，不要弄彎任何針腳。

  20. 推入鎖存把手來固定具有接頭的新控制器，以確保鎖存能將把手固定在原位。

  21. 將所有主機介面電纜和磁碟機介面電纜（包括 SFP 收發器）重新接回其原來的位置。

  22. 等候大約 60 秒鐘，讓控制器完成其啟動程序。

      a) 所有的連結 LED 應亮起。

      b) 所有的故障 LED 應不亮。

      c) 電池已充電（恆綠）或充電中（閃爍的綠色）LED 應亮起。

  23. 如果使用的是故障控制器的電池，則不需重設其壽命。如果安裝了新電池，則需重設其壽命。

      a) 重設電池壽命。

      注意：資料遺失的潛在可能。若沒有正確設定電池壽命，也許就不會在正確的時間通知您該更換電池，進而導致資料遺失。如果電池壽命已不小心重設，請聯絡 Sun Service 提供者。

  24. 驗證控制器的 [狀態] 和 [狀況]。

      a) 控制器 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀況] 應為 [正常]。

  25. 您將需要為新的控制器建立新 FRU 庫存： 產生新 FRU 庫存。

  26. 必須檢查新控制器的修訂版本等級，以確認相容性： 驗證修訂版本等級。

      a) 在 [修訂版檢查] 畫面，從下拉式方塊選擇正確的主機。

      b) 從下拉式方塊選擇正確的 [矩陣]。

      c) 從 [模組] 下拉式方塊選擇正確的磁碟匣。

      d) 如果需要電子郵件，請輸入適當的電子郵件位址。

      e) 按一下 [執行] 標籤。

  27. 將 BOOTP 伺服器配置變更至您在步驟 14 記錄的 MAC 位址。請參閱特定的作業系統管理員手冊，以取得關於配置程序的詳細資訊。

  28. 磁碟區可能需要移回原始/首選控制器。返回 Sun Web Console 並使用 Sun StorEdge 6130 Configuration Service 重新分配磁碟區。

  29. 關閉用來找出 CSM/CEM 的琥珀色 LED。

      a) 關閉磁碟匣 LED。

  30. 停用保留 CSM/CEM 功能。

      a) 選擇 [釋放] 按鈕。