移除儲存陣列（磁碟匣）

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（移除磁碟匣）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 重要：此程序對客戶而言是具有分裂性的。

- 在移除電源之前，請確定沒有到移除的磁碟匣及其連接的所有磁碟匣之系統輸入輸出動作。

- 在移除電源之前，確認客戶已從移除的磁碟匣移除所有資料。

- 此服務作業需要兩人一起拿起磁碟匣。裝滿的磁碟匣最多可重達 95 磅。

  遵循所有 ESD 預防措施。

  移除磁碟匣的電源

  備註：所有連接至移除的磁碟匣的磁碟匣將須移除電源。

  1. 先從要移除的磁碟匣背面按下電源供應器上的電源開關以切換至 [關閉] 位置。接著對於所有其他連接的磁碟匣，按下電源供應器上的電源開關以切換至 [關閉] 位置。

  若要移除儲存磁碟匣

  1. 拔下要移除的磁碟匣中的每個電源供應器之電源線。

  2. 從要移除磁碟匣的 I/O 模組或控制器卡，中斷連接所有擴充和/或主機介面電纜。

  3. 從背面，拆下將磁碟匣固定至機櫃中的軌道之螺絲。

     a) 檢視拆下背面掛載螺絲圖例。

  4. 從機櫃的正面，移除磁碟匣每側的螺帽。

     a) 檢視移除兩側螺帽圖例。

  5. 移除將磁碟匣固定到機櫃框架的四顆螺絲。

     a) 檢視拆下正面掛載螺絲圖例。

  6. 兩人一起將磁碟匣從機櫃拉出。請注意磁碟匣很重。

     a) 檢視移除磁碟匣圖例。

  7. 為已移除的磁碟匣安裝適當數量的填充器面板。

  恢復其餘磁碟匣的電源

  1. 對於其餘的磁碟匣，按下電源供應器上的電源開關以切換至 [開啟] 位置（先從擴充磁碟匣開始，然後最後到控制器磁碟匣）。

  2. 要讓所有磁碟匣完全處於就緒狀態將需幾分鐘的時間。只有在綠色 LED 恆亮時，才表示磁碟匣是處於就緒狀態。

  更新庫存

  備註：若已移除具有 RAID 控制器的磁碟匣，則須將其從庫存移除。將只需完成步驟 1。若已移除具有 I/O 模組的擴充磁碟匣，將須更新庫存。請從步驟 2 開始。

  1. 具有 RAID 控制器的已移除磁碟匣將須從 [庫存] 移除。

     a) 從庫存移除磁碟匣。

     b) 在 [裝置] 視窗中，選取已從 [探索] 欄移除的磁碟匣名稱。

     c) 選取 [移除] 按鈕。

     將須執行代理程式以更新庫存。

     a) 執行代理程式。

     b) 在 [代理程式摘要] 視窗中，選取其餘磁碟匣所附接的適當主機之 [新增代理程式] 欄下的方塊。

     c) 選取 [執行代理程式] 按鈕以執行代理程式。

  2. 在執行代理程式之後，將須檢查 [裝置詳細資訊] 以確認所有 FRU 的 [狀態] 為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

     a) 檢閱 [裝置詳細資訊]。

     b) 在 [裝置] 視窗中，從 [名稱] 欄下選取控制器模組的適當名稱。

     c) 在 [裝置詳細資訊] 視窗中，選取畫面左上方的 FRU [跳至] 或往下捲動至 FRU 區段。

     d) 從 FRU 下的左欄，選取每種 FRU 類型以驗證 [狀態] 為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

  3. 停用保留 CSM/CEM 功能。

     a) 選擇 [釋放] 按鈕。