移除與更換風扇組件

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（更換風扇組件）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

  注意：如果沒有適當的通風和空氣流通，CSM/CEM 將會過熱而導致所有 FRU 的潛在損害。請勿讓風扇插槽長時間維持空置的狀態。在 15 分鐘內更換故障風扇。

  若要移除與更換風扇組件

  1. 如果需要協助尋找正確的磁碟匣，請啟動閃爍的琥珀色 LED：

     a) 開啟磁碟匣磁碟機琥珀色 LED。

     b) 檢視磁碟匣磁碟機 LED 位置圖例。

     備註：所有磁碟機的琥珀色 LED 將會閃爍。

  2. 如有必要，請移除背面外殼。

  3. 從背面檢查故障指示燈，找出故障的風扇組件。如果偵測到故障，琥珀色 LED 將會亮起。

     a) 從背面檢視 CSM/CEM 時，風扇組件「A」是位於左側，而風扇組件「B」是位於右側。

     b) 檢視風扇組件位置圖例。

  4. 驗證已為移除風扇組件做好準備。

     a) 風扇組件狀況應為 [故障]。

     b) 若風扇組件狀況不是 [故障]，請聯絡您的 Sun Service 提供者。

  5. 如果風扇組件已準備好進行移除，請將鎖存推動並固定（如箭頭所示）到左側（若要更換風扇組件「A」）或到右側（若要更換風扇組件「B」）以解除鎖定風扇，然後拉出旋鈕以移除風扇組件。在將風扇組件整個從機架移除之前，請將部分風扇組件從其插槽拉出，以驗證兩個風扇都已停止旋轉。

     警告：如果風扇仍在旋轉，請小心不要將手指放入風扇托盤組件。

     a) 檢視風扇組件移除圖例。

  6. 打開新風扇組件的包裝，然後將所有的包裝材料收好以備退回故障風扇組件。在處理新風扇組件或故障的風扇組件時請小心。

  7. 插入新風扇托盤組件，直到其與中間機板接頭連接為止。鎖存現應已將組件固定於定位。

  8. 驗證風扇組件的 [狀態] 和 [狀況]。

     a) 風扇組件 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀態] 應為 [正常]。

  9. 關閉用來找出 CSM/CEM 的琥珀色 LED。

     a) 關閉磁碟匣 LED。

  10. 停用保留 CSM/CEM 功能。

      a) 選擇 [釋放] 按鈕。