移除與更換控制器電池

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM)。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（更換控制器電池）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

  若要移除與更換控制器電池

  1. 如果需要協助尋找正確的磁碟匣，請啟動閃爍的琥珀色 LED：

     a) 開啟磁碟匣磁碟機琥珀色 LED。

     b) 檢視磁碟匣磁碟機 LED 位置圖例。

     備註：所有磁碟機的琥珀色 LED 將會閃爍。

  2. 如有必要，請移除背面外殼。

  3. 從背面檢查故障 LED，找出故障的控制器/電池。如果偵測到故障，綠色電池 LED 將「不亮」。

     a) 從背面檢視 CSM 時，控制器卡「A」是位於左側，而控制器卡「B」是位於右側。

     b) 檢視控制器卡位置圖例。

  4. 確認電池已準備好移除。

     a) 電池 [狀態] 和 [狀況] 將為 [已啟用但離線] 和 [錯誤] 或 [未知] 和 [未知]。

     b) 若電池 [狀態] 和 [狀況] 不是 [已啟用但離線] 和 [錯誤] 或 [未知] 和 [未知]，請聯絡您的 Sun Service 提供者。

  5. 若要更換電池，請使控制器 [離線]。

  6. 驗證控制器現已處於 [離線]。

     a) 控制器卡 [狀態] 應為 [已啟用但離線] 且 [狀況] 將為 [錯誤]。

  7. 從控制器卡中斷連接所有主機和裝置介面電纜。在移除電纜之前，請確認所有電纜都有標示。

  8. 若已準備好移除控制器卡，請在將兩個移除導桿固定的控制器卡中間，按下黑色彈簧嵌入式的鎖存。在按下鎖存時，請將導桿把手往外拉以從 CSM 移除控制器卡。

     a) 檢視控制器卡移除圖例。

  9. 打開新電池的包裝，然後將所有的包裝材料收好以備退回故障電池或妥善丟棄電池。請小心處理新的或故障的電池。

  10. 準備從控制器移除故障的電池並裝入新電池。

  11. 將控制器背面朝上置於平坦的表面。

  12. 拆下固定控制器外殼的六顆十字螺絲，一邊三顆。

      a) 檢視拆下螺絲圖例。

  13. 輕輕地推回外殼，再小心地從控制器向上取出外殼。請小心仍連接到控制器卡的電池電纜。

      a) 檢視移除外殼圖例。

  14. 從控制器卡上的接頭中斷連接電池電纜。

  15. 拆下電池托架，方法為取出固定托架的一顆螺絲，然後再將托架斜著推出以清空把手。a) 檢視移除電池圖例。

  16. 從電池托架取出失效的電池。

  17. 將新電池放在控制器外殼，然後將電池托架推回原位固定。

  18. 裝回並鎖緊剛取出的螺絲將電池固定住。

  19. 將電池挽帶連接到控制器板的接頭。

      a) 檢視電池挽帶圖例。

  20. 將控制器外殼推回原位。

  21. 鎖上全部六顆十字螺絲固定控制器外殼。

  22. 插入控制器，直到其與中間機板接頭連接為止。請小心操作，不要弄彎任何針腳。

  23. 推入鎖存把手來固定具有接頭的控制器，以確保卡榫能將把手固定在原位。

  24. 將所有主機介面電纜和磁碟機介面電纜重新接回其原來的位置。

  25. 等候約 60 秒的時間讓控制器完成啟動程序，然後再檢查控制器背面的燈。

      a) 所有的故障 LED 應不亮。

      b) 電池已充電（恆綠）或充電中（閃爍的綠色）LED 應亮起。

  26. 將須使控制器回到 [線上]。

  27. 驗證控制器現已處於 [線上]。

      a) 控制器卡 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

      b) 所有的連結 LED 應亮起。

  28. 驗證電池的 [狀態] 和 [狀況]。

      a) 電池 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀況] 應為 [正常]。

      備註：電池 [狀況] 可能是 [降級]，直到完全變成已充電為止。

  29. 電池壽命必須立即重設。

      a) 重設電池壽命。

      注意：資料遺失的潛在可能。若沒有正確設定電池壽命，也許就不會在正確的時間通知您該更換電池，進而導致資料遺失。

  30. 磁碟區將須移回原始控制器。返回 Sun Web Console 並使用 Sun StorEdge 6130 Configuration Service 重新分配磁碟區。

  31. 關閉用來找出 CSM/CEM 的琥珀色 LED。

      a) 關閉磁碟匣 LED。

  32. 停用保留 CSM 功能。

      a) 選擇 [釋放] 按鈕。