將控制器磁碟匣轉換至擴充磁碟匣

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 功能。

  1. 保留 CSM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（轉換控制器磁碟匣）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 重要：此程序對客戶而言是具有分裂性的。

- 判定最終配置和分裂的程度。

- 確定沒有到轉換的控制器磁碟匣及其連接的所有磁碟匣之系統輸入輸出動作。

  遵循所有 ESD 預防措施。

  移除磁碟匣的電源

  1. 從背面檢視 CSM 時，電源供應器「A」是位於左側，而電源供應器「B」是位於右側。

     a) 檢視電源供應器位置圖例。

  2. 按下要轉換的控制器磁碟匣上的電源供應器之電源開關，以切換至 [關閉] 位置。

  3. 若將移動轉換的控制器磁碟匣，請從每個電源供應器移除電源線。

  4. 對於已連接至轉換的控制器磁碟匣之任何擴充磁碟匣，也請按下電源供應器上的電源開關以切換至 [關閉] 位置。

  5. 已連接至轉換的控制器磁碟匣之擴充磁碟匣，將須與其目前要連接的控制器一起進行電源循環。

  將控制器卡更換為 I/O 模組 (IOM)

  1. 從背面檢視 CSM 時，控制器卡「A」是位於左側，而控制器卡「B」是位於右側。

     a) 檢視控制器卡/IOM 的位置圖例。

  2. 從第一個控制器卡中斷連接主機電纜和擴充介面電纜（如果有的話）。在移除電纜之前，請確認所有電纜都有標示。

  3. 若要移除控制器卡，請在將兩個移除導桿固定的控制器卡中間，按下黑色彈簧嵌入式的鎖存。在按下鎖存時，請將導桿把手往外拉以移除控制器卡。

     a) 檢視控制器卡/IOM 移除圖例。

  4. 打開 I/O 模組的包裝，然後將所有的包裝材料收好以備退回控制器卡時使用。請小心處理 I/O 模組或控制器卡。

  5. 記錄 I/O 模組外殼上的白色標籤的新 I/O 模組 MAC 位址，然後再將其插入磁碟匣。在恢復磁碟匣電源階段時將需此資訊。

     a) 檢視 MAC 位址標籤位置。

  6. 插入新 I/O 模組，直到其與中間機板接頭連接為止。請小心操作，不要弄彎任何針腳。

  7. 推入鎖存把手來固定具有接頭的新 I/O 模組，以確保鎖存能將把手固定在原位。

  8. 更換其餘控制器卡時，請重複步驟 2 到 7。

  重新安置磁碟匣（如有必要）

  1. 從背面，拆下將磁碟匣固定至機櫃中的軌道之螺絲。

     a) 檢視拆下背面掛載螺絲圖例。

  2. 從機櫃的正面，移除磁碟匣每側的螺帽。

     a) 檢視移除兩側螺帽圖例。

  3. 移除將磁碟匣固定到機櫃框架的四顆螺絲。

     a) 檢視拆下正面掛載螺絲圖例。

  4. 兩人一起將磁碟匣從機櫃拉出。請注意磁碟匣很重。

     a) 檢視移除磁碟匣圖例。

  5. 小心拿起轉換的磁碟匣並將其推入新的位置。

  6. 使用四顆螺絲將磁碟匣固定到機櫃框架的正面。

  7. 裝回兩側螺帽以覆蓋正面掛載螺絲。

  8. 從機櫃背面，鎖入四顆背面掛載螺絲並將其鎖緊。

  使用 FC 擴充電纜連接儲存陣列

  以下三個範例說明如何安裝 FC 擴充電纜連接頭。

- 1x2 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2。

     b) 檢視電纜連接圖例。

- 1x3 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「A」通訊埠 1。

     b) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 2。

     c) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 1。

     d) 檢視電纜連接圖例。

- 1x4 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「A」通訊埠 1。

     b) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 2 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 3 的 IOM「A」通訊埠 1。

     c) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 3 的 IOM「B」通訊埠 2。

     d) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 1。

     e) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 3 的 IOM「B」通訊埠 1。

     f) 檢視電纜連接圖例。

  恢復磁碟匣的電源

  備註：在開啟磁碟匣的電源之前，請確定「動態主機配置協定」(DHCP) 伺服器已針對新的 I/O 模組設定為對應的 MAC 位址。

  1. 若已移動轉換的磁碟匣，請將電源線連接到電源供應器。

  2. 請先對轉換的/擴充磁碟匣，按下電源供應器上的電源開關以切換至 [開啟] 位置，最後再對控制器磁碟匣切換至 [開啟]。

  3. 若原始配置的任何擴充磁碟匣已連接至其他控制器磁碟匣，請重複步驟 2。

  4. 要讓所有磁碟匣完全處於就緒狀態將需幾分鐘的時間。只有在綠色 LED 恆亮時，才表示磁碟匣是處於就緒狀態。

  更新庫存

  1. 已轉換的控制器磁碟匣將須從 [庫存] 移除。

     a) 從庫存移除磁碟匣。

     b) 在 [裝置] 視窗中，選取已從 [探索] 欄轉換的控制器磁碟匣名稱。

     c) 選取 [移除] 按鈕。

     將執行代理程式以更新新配置的庫存。

     a) 執行代理程式。

     b) 在 [代理程式摘要] 視窗中，選取其餘磁碟匣所附接的適當主機之 [新增代理程式] 欄下的方塊。

     c) 選取 [執行代理程式] 按鈕以執行代理程式。

  2. 在執行代理程式之後，將須檢查 [裝置詳細資訊] 以確認所有 FRU 的 [狀態] 為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

     a) 檢閱 [裝置詳細資訊]。

     b) 在 [裝置] 視窗中，從 [名稱] 欄下選取控制器模組的適當名稱。

     c) 在 [裝置詳細資訊] 視窗中，選取畫面左上方的 FRU [跳至] 或往下捲動至 FRU 區段。

     d) 從 FRU 下的左欄，選取每種 FRU 類型以驗證 [狀態] 為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

  3. 停用保留 CSM 功能。

     a) 選擇 [釋放] 按鈕。