移除與更換 SFP 收發器

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（更換 SFP 收發器）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 產生目前的 FRU 庫存。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

  若要移除與更換 SFP 收發器

  1. 如果需要協助尋找正確的磁碟匣，請啟動閃爍的琥珀色 LED：

     a) 開啟磁碟匣磁碟機琥珀色 LED。

     b) 檢視磁碟匣磁碟機 LED 位置圖例。

     備註：所有磁碟機的琥珀色 LED 將會閃爍。

  2. 如有必要，請移除背面外殼。

  3. 從背面檢查故障指示燈，找出故障的 SFP 收發器。如果偵測到故障，琥珀色 LED 將會亮起。

     a) 在從背面檢視 CSM/CEM 時，每個連接器通訊埠下的文字絹印可識別每個磁碟匣控制器上的主機 1（左側）和主機 2（右側）。

     b) 檢視 SFP 收發器。

  4. 驗證 SFP 收發器已準備好移除。

     a) SFP 收發器狀況應為 [故障]。

     b) 若 SFP 收發器狀況不是 [故障]，請聯絡您的 Sun Service 提供者。

  5. 擠壓電纜接頭的底部，以中斷連接光纖介面電纜。在移除電纜之前，請確定所有電纜都有標示。電纜是很脆弱的，請小心處理。

     a) 檢視光纖電纜和 SFP 收發器圖例。

  6. 按下收發器上方的小導桿，從控制器移除故障的 SFP 收發器。

     a) 檢視移除 SFP 收發器圖例。

  7. 拆封新的 SFP 收發器，並驗證與您所更換的是相同類型的收發器。將所有的包裝材料收好以備退回故障 SFP 收發器。請小心處理新磁碟機或故障 SFP 收發器。

  8. 插入 SFP 收發器，直到卡入定位並完全插好為止。

  9. 插入光纖介面電纜，直到卡入定位並完全插好為止。

     a) 綠色主機接頭連結 LED 應「亮起」。

     b) 驗證略過與故障 LED 現在不亮。

  10. 驗證控制器 [狀況] 現已 [正常]。

      a) 控制器的 [狀況] 現在應該是 [正常]，而 [可用性] 則應該是 [執行中/電源充足]。

  11. 您將需要為新的控制器建立新 FRU 庫存： 產生新 FRU 庫存。

  12. 關閉用來找出 CSM/CEM 的琥珀色 LED。

      a) 關閉磁碟匣 LED。

  13. 停用保留 CSM/CEM 功能。

      a) 選擇 [釋放] 按鈕。