新增儲存陣列（磁碟匣）

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 重要：此程序對客戶而言可能是具有分裂性的（請參閱本節的備註 3 － 啟動新配置）。

- 此服務作業需要兩人一起拿起新的磁碟匣。裝滿的新磁碟匣最多可重達 95 磅。

- 遵循所有 ESD 預防措施。

  準備安裝儲存磁碟匣

  1. 兩人一起從集裝箱取出新的磁碟匣。

  2. 移除 EMI 墊片的支撐條並將其直接用於磁碟機盤座後面的磁碟匣。

     備註：這只適用於機櫃安裝。

     a) 檢視 EMI 墊片安裝圖例。

  3. 從機櫃正面取下適當數量的篩選面板以容納新的托盤。

  4. 如果沒有要將磁碟匣新增至機櫃，請繼續「設定陣列模組磁碟匣 ID」。

  將軌道附接至 Sun Expansion、Sun Fire 或 Sun 900/1000 機櫃

- Sun Expansion 機櫃

  1. 使用十字 (#2) 螺絲起子鬆開側軌螺絲，並將每個軌道調整為適合機櫃內部。

     a) 檢視軌道調整圖例。

  2. 將軌道放入機櫃並對每個軌道插入正面的兩顆 8-32 螺絲。

     a) 檢視插入正面螺絲圖例。

  3. 對於下方的掛載孔，請在每個軌道插入四顆 8-32 螺絲。

     a) 檢視插入下方掛載螺絲圖例。

  4. 拴緊所有螺絲。

- Sun Fire 機櫃

  1. 使用十字 (#2) 螺絲起子拆下兩顆十字螺絲及延伸軌道。

     a) 檢視移除延伸軌道圖例。

  2. 在兩個軌道的正面和背面掛載孔插入兩顆 10-32 螺絲。

     a) 檢視螺絲孔位置圖例。

  3. 將軌道上的兩個延伸孔放到在先前步驟中已裝好的螺絲上。

     a) 檢視固定軌道圖例。

  4. 將兩顆 10-32 螺絲插入每個軌道的延伸孔正下方的孔。

  5. 拴緊所有螺絲。

- Sun 900/1000 機櫃

  1. 使用十字 (#2) 螺絲起子鬆開延伸軌道螺絲，以留空間調整機櫃內部的每個軌道。

     a) 檢視軌道調整螺絲圖例。

  2. 將軌道置於機櫃內部，並使其對齊機櫃正面上的記號。

     a) 檢視軌道對齊圖例。

  3. 使用兩顆 M6 螺絲固定機櫃正面的每個軌道。

     a) 檢視固定軌道圖例。

  4. 從機櫃背面，將每個軌道調整為適合機櫃的長度。

     a) 檢視調整軌道長度圖例。

  5. 使用兩顆 M6 螺絲固定機櫃背面的每個軌道。

     a) 檢視固定軌道圖例。

  6. 拴緊調整螺絲。

     a) 檢視拴緊軌道調整螺絲圖例。

  7. 拴緊所有螺絲。

  在機櫃中安裝儲存磁碟匣

  1. 從磁碟匣的正面，鬆開並移除左側和右側的螺帽，以使用螺絲掛載孔。

     a) 檢視移除兩側螺帽圖例。

  2. 兩人一起小心拿起磁碟匣並將其推入機櫃中。

     a) 檢視拿起和推入磁碟匣圖例。

  3. 在將磁碟匣固定至 Sun Expansion 或 Sun Fire 機櫃時，請使用 #2 十字螺絲起子和四顆 8-32 螺絲。若是將磁碟匣固定至 Sun 900/1000 機櫃時，請使用 #3 十字螺絲起子和四顆 10-32 螺絲。

     a) 檢視固定磁碟匣正面圖例。

  4. 裝回兩側螺帽以覆蓋正面掛載螺絲。

  5. 從機櫃的背面，插入並拴緊兩顆 8-32 螺絲（每個軌道一顆） 以固定陣列模組的背面。

     a) 檢視固定磁碟匣背面圖例。

  設定儲存磁碟匣 ID

  1. 從機櫃的背面，在兩個電源供應器之間找出 [磁碟匣 ID] 切換開關。

     a) 檢視設定 [磁碟匣 ID] 切換開關位置圖例。

  使用 FC 擴充電纜連接儲存磁碟匣

  備註：若只新增控制器磁碟匣，則不需這些步驟。

  以下四個範例說明如何安裝 FC 擴充電纜連接頭。

- 1x2 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2。

     b) 檢視電纜連接圖例。

- 1x3 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「A」通訊埠 1。

     b) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 2。

     c) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 1。

     d) 檢視電纜連接圖例。

- 1x4 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「A」通訊埠 1。

     b) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 2 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 3 的 IOM「A」通訊埠 1。

     c) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 3 的 IOM「B」通訊埠 2。

     d) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 1。

     e) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 3 的 IOM「B」通訊埠 1。

     f) 檢視電纜連接圖例。

- 1x8 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「A」通訊埠 1。

     b) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 2 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 3 的 IOM「A」通訊埠 1。

     c) 繼續將一條 FC 電纜從下一個擴充模組的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至正上方的擴充模組的 IOM「A」通訊埠 1，直到已連接擴充模組 7 為止。

     d) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 7 的 IOM「B」通訊埠 2。

     e) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 1。

     f) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 3 的 IOM「B」通訊埠 1。

     g) 繼續將一條 FC 電纜從下一個擴充模組的 IOM「B」擴充通訊埠 2，連接至正上方的擴充模組的 IOM「B」通訊埠 1，直到已連接擴充模組 7 為止。

     h) 檢視電纜連接圖例。

  連接乙太網路電纜

  備註：只有在新增控制器磁碟匣時，才需要這些步驟。

  1. 從控制器磁碟匣的背面，找出控制器「A」和控制器「B」的乙太網路連接器通訊埠。

     a) 檢視乙太網路電纜連接圖例。

  2. 將乙太網路電纜連接至每個控制器。

  3. 將另一端連接至站點 LAN。

  連接主機電纜

  備註：只有在新增控制器磁碟匣時，才需要這些步驟。

  1. 從控制器磁碟匣的背面，找出控制器「A」和控制器「B」的主機 1 和主機 2 連接器通訊埠。

     a) 檢視主機電纜連接圖例。

  2. 將主機 FC 電纜連接至每個控制器。

  3. 將另一端連接至適合的交換器或伺服器。

  啟動新配置

  備註 1：在開啟電源之前，對於已新增的新磁碟匣，請確定「動態主機配置協定」 (DHCP) 伺服器已針對控制器卡或 I/O 模組設定為對應的 MAC 位址。

  備註 2：若已新增擴充磁碟匣和控制器磁碟匣，或只新增控制器磁碟匣，請從步驟 3 開始。

  備註 3：若擴充磁碟匣已新增至現有控制器磁碟匣，這是具有分裂性的，請從步驟 1 開始。

  1. 此刻任何已與新擴充磁碟匣連接的磁碟匣、擴充和控制器都必須關閉電源。

  2. 在擴充磁碟匣和控制器磁碟匣，按下電源供應器上的電源開關以切換至 [關閉] 位置。

  3. 確定新磁碟匣中的兩個電源開關都處於 [關閉] 的位置。

  4. 將電源線連接至新磁碟匣中的兩個電源供應器。

  5. 請先對所有擴充磁碟匣，按下電源供應器上的電源開關，最後再對控制器磁碟匣切換至 [開啟]。

     備註：先對擴充磁碟匣、最後再對控制器磁碟匣進行電源循環，將可讓控制器磁碟匣識別到新的配置。

  6. 要讓所有磁碟匣完全處於就緒狀態將需幾分鐘的時間。只有在綠色 LED 恆亮時，才表示磁碟匣是處於就緒狀態。

  更新庫存

  備註：若已新增具有 RAID 控制器的磁碟匣，則須將其新增至庫存。請從步驟 1 開始。若已新增具有 I/O 模組的擴充磁碟匣，將須更新庫存。請從步驟 2 開始。

  1. StorADE 將須探索到新的控制器磁碟匣。

     a) 探索新的磁碟匣。

     b) 在 [探索] 視窗，在 [IP 清單] 輸入方塊輸入新陣列模組的 IP 位址。

     c) 選取 [啟動探索] 按鈕以執行探索。

  2. 在完成探索之後，將須執行代理程式。

     a) 執行代理程式。

     b) 在 [代理程式摘要] 視窗中，選取新磁碟匣所附接的適當主機之 [新增代理程式] 欄下的方塊。

     c) 選取 [執行代理程式] 按鈕以執行代理程式。

  3. 在執行代理程式之後，將須檢查 [裝置詳細資訊]（陣列模組）以確認所有 FRU 的 [狀態] 為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

     a) 檢閱 [裝置詳細資訊]。

     b) 在 [裝置] 視窗中，從 [名稱] 欄下選取新陣列模組的適當名稱。

     c) 在 [裝置詳細資訊] 視窗中，選取畫面左上方的 FRU [跳至] 或往下捲動至 FRU 區段。

     d) 從 FRU 下的左欄，選取每種 FRU 類型以驗證 [狀態] 為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

  4. 新儲存裝置現應已就緒可供轉移給客戶使用。