使 6130 控制器離線

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此維護作業做好準備，請瞭解以下重要條件：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入服務動作的說明（使控制器處於 [服務模式]）。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 驗證主機已安裝多重路徑驅動程式。若「未」安裝多重路徑驅動程式，使控制器 [離線] 時將會發生 I/O 錯誤。

- 使控制器 [離線] 會使其無法用於 I/O 作業，並將其磁碟區移至其他控制器而不影響其存取。

- 使控制器 [離線] 可能會明顯減低效能。

- 在使控制器 [離線] 之前，請確定客戶瞭解此服務動作。

  若要使 6130 控制器離線

  1. 使控制器處於 [離線]。

  2. 驗證控制器現已處於 [離線]。

     a) 控制器卡 [狀態] 應為 [已啟用但離線] 且 [狀況] 將為 [錯誤]。

  3. 執行維護作業。

  若要使 6130 控制器上線

  1. 使控制器處於 [線上]。

  2. 驗證控制器現已處於 [線上]。

     a) 控制器卡 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

  3. 磁碟區將須移回原始控制器。返回 Sun Web Console 並使用 Sun StorEdge 6130 Configuration Service 重新分配磁碟區。

  4. 停用保留 CSM/CEM 功能。

     a) 選擇 [釋放] 按鈕。