使 6130 控制器上線

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此維護作業做好準備，請執行並瞭解 以下重要條件：

- 啟動保留 Common Storage Module (CSM) 或 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（使控制器 上線）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作 時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作 正在進行中的警示。

- 已完成所有維護作業。

  若要使 6130 控制器上線

  1. 使控制器處於 [線上]。

  2. 驗證控制器現已處於 [線上]。

     a) 控制器卡 [狀態] 應為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

  3. 磁碟區可能需要移回原始/首選的 控制器。返回 Sun Web Console 並使用 Sun StorEdge 6130 Configuration Service 重新分配磁碟區。

  4. 停用保留 CSM/CEM 功能。

     a) 選擇 [釋放] 按鈕。