## 參照：Sun StorEdge 6130 陣列診斷

以下為 Sun StorEdge 6130 陣列的可用診斷選項：

- 控制器讀取測試

「讀取測試」會初始化讀取指令，這是因為它會透過 I/O 資料路徑傳送。它會透過已知、特定資料式樣，檢查資料整合性及備用錯誤比較資料。如果讀取指令不成功或比較的資料不正確，則會將控制器視為錯誤狀態及故障。

- 控制器寫入測試

「寫入測試」會初始化寫入指令，這是因為它會透過 I/O 資料路徑（通往指定磁碟機的「診斷」區域）傳送。接著會讀取此「診斷」區域並比較特定的資料式樣。如果寫入失敗或比較的資料不正確，則會將控制器視為錯誤狀態及故障和處於離線狀態。

- 內部迴路測試

[內部迴路測試] 會透過每個控制器的磁碟機方面之通道傳送資料，送出至迴路然後再次送回。將會傳送足夠的資料以判定通道上的錯誤情況。如果測試在任一通道上失敗，則會儲存此狀況，讓它可以在所有其他測試通過時傳回。

- 所有控制器測試

執行所有的控制器測試。

### 相關主題

- 在裝置上執行診斷測試