將擴充磁碟匣轉換至控制器磁碟匣

已選取 $DEV_NAME $FRU_NAME。

要為此服務動作做好準備，請執行下列事項：

- 啟用保留 Common Expansion Module (CEM) 功能。

  1. 保留 CEM 以供維護之用。

  2. 輸入此服務動作（轉換擴充磁碟匣）的說明。

  3. 從下拉式功能表中選取估計的服務動作時間量。

  4. 選擇 [保留] 按鈕。

     a) 當其他使用者登入時，將得到此服務動作正在進行中的警示。

- 重要：此程序對客戶而言是具有分裂性的。

- 判定最終配置和分裂的程度。

- 確定沒有到轉換的擴充磁碟匣之系統輸入輸出動作。

  遵循所有 ESD 預防措施。

  移除磁碟匣的電源

  1. 從背面檢視 CEM 時，電源供應器「A」是位於左側，而電源供應器「B」是位於右側。

     a) 檢視電源供應器位置圖例。

  2. 按下要轉換的擴充磁碟匣上的電源供應器之電源開關，以切換至 [關閉] 位置。

  3. 若將移動轉換的擴充磁碟匣，請從每個電源供應器移除電源線。

  將 I/O 模組 (IOM) 更換為控制器卡

  1. 從背面檢視 CEM 時，I/O 模組「A」是位於左側，而 I/O 模組「B」是位於右側。

     a) 檢視 IOM/控制器卡的位置圖例。

  2. 從第一個 I/O 模組中斷連接擴充介面電纜。在移除電纜之前，請確認所有電纜都有標示。

  3. 若要移除 I/O 模組，請在將兩個移除導桿固定的 I/O 模組中間，按下黑色彈簧嵌入式的鎖存。在按下鎖存時，請將導桿把手往外拉以移除 I/O 模組。

     a) 檢視 IOM/控制器卡移除圖例。

  4. 打開控制器卡的包裝，然後將所有的包裝材料收好以備退回 I/O 模組時使用。請小心處理 I/O 模組或控制器卡。

  5. 記錄控制器外殼上的白色標籤的新控制器 MAC 位址，然後再將其插入磁碟匣。在恢復磁碟匣電源階段時將需此資訊。

     a) 檢視 MAC 位址標籤位置。

  6. 插入新控制器卡，直到其與中間機板接頭連接為止。請小心操作，不要弄彎任何針腳。

  7. 推入鎖存把手來固定具有接頭的新控制器卡，以確保鎖存能將把手固定在原位。

  8. 更換其餘 I/O 模組時，請重複步驟 2 到 7。

  重新安置磁碟匣（如有必要）

  1. 從背面，拆下將磁碟匣固定至機櫃中的軌道之四顆螺絲。

     a) 檢視拆下背面掛載螺絲圖例。

  2. 從機櫃的正面，移除磁碟匣每側的螺帽。

     a) 檢視移除兩側螺帽圖例。

  3. 移除將磁碟匣固定到機櫃框架的四顆螺絲。

     a) 檢視拆下正面掛載螺絲圖例。

  4. 兩人一起將磁碟匣從機櫃拉出。請注意磁碟匣很重。

     a) 檢視移除磁碟匣圖例。

  5. 小心拿起轉換的磁碟匣並將其推入新的位置。

  6. 使用四顆螺絲將磁碟匣固定到機櫃框架的正面。

  7. 裝回兩側螺帽以覆蓋正面掛載螺絲。

  8. 從機櫃背面，鎖入四顆背面掛載螺絲並將其鎖緊。

  使用 FC 擴充電纜連接儲存陣列（如有必要）

  下列三個範例說明在新控制器要連接至擴充磁碟匣時，該如何安裝 FC 擴充電纜連接頭。

- 1x2 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2。

     b) 檢視電纜連接圖例。

- 1x3 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「A」通訊埠 1。

     b) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 2。

     c) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 1。

     d) 檢視電纜連接圖例。

- 1x4 陣列配置的佈線

  1. 在控制器模組背面找出控制器「A」和控制器「B」擴充通訊埠。

     a) 在擴充模組背面找出 FC-AL 通訊埠（IN 和 OUT）。

     b) 檢視通訊埠位置圖例。

  2. 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「A」擴充通訊埠，連接至擴充模組 1 的 IOM「A」通訊埠 1。

     a) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「A」通訊埠 1。

     b) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 2 的 IOM「A」擴充通訊埠 2，連接至擴充模組 3 的 IOM「A」通訊埠 1。

     c) 將一個 FC 電纜連接頭從控制器模組 0 的控制器「B」擴充通訊埠，連接至擴充模組 3 的 IOM「B」通訊埠 2。

     d) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 1 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 1。

     e) 將一個 FC 電纜連接頭從擴充模組 2 的 IOM「B」通訊埠 2，連接至擴充模組 3 的 IOM「B」通訊埠 1。

     f) 檢視電纜連接圖例。

  連接乙太網路電纜（如有必要）

  1. 從控制器磁碟匣的背面，找出控制器「A」和控制器「B」的乙太網路連接器通訊埠。

     a) 檢視乙太網路電纜連接圖例。

  2. 將乙太網路電纜連接至每個控制器。

  3. 將另一端連接至站點 LAN。

  連接主機電纜

  1. 從控制器磁碟匣的背面，找出控制器「A」和控制器「B」的主機 1 和主機 2 連接器通訊埠。

     a) 檢視主機電纜連接圖例。

  2. 將主機 FC 電纜連接至每個控制器。

  3. 將另一端連接至適合的交換器或伺服器。

  恢復磁碟匣的電源

  備註：在開啟磁碟匣的電源之前，請確定「動態主機配置協定」(DHCP) 伺服器已針對控制器卡設定為對應的 MAC 位址。

  1. 若已移動轉換的磁碟匣，請將電源線連接到電源供應器。

  2. 如果新的控制器磁碟匣將連接任何擴充磁碟匣，擴充磁碟匣將須與控制器磁碟匣一起進行電源循環。

  3. 請先對擴充磁碟匣，按下電源供應器上的電源開關以切換至 [開啟] 位置，最後再對控制器磁碟匣切換至 [開啟]。如果沒有擴充磁碟匣，則請對控制器磁碟匣按下電源供應器上的電源開關以切換至 [開啟] 位置。

  4. 要讓所有磁碟匣完全處於就緒狀態將需幾分鐘的時間。只有在綠色 LED 恆亮時，才表示磁碟匣是處於就緒狀態。

  更新庫存

  1. StorADE 將須探索到新的控制器磁碟匣。

     a) 探索新的磁碟匣。

     b) 在 [探索] 視窗，在 [IP 清單] 輸入方塊輸入新陣列模組的 IP 位址。

     c) 選取 [啟動探索] 按鈕以執行探索。

  2. 在完成探索之後，將須執行代理程式。

     a) 執行代理程式。

     b) 在 [代理程式摘要] 視窗中，選取新磁碟匣所附接的適當主機之 [新增代理程式] 欄下的方塊。

     c) 選取 [執行代理程式] 按鈕以執行代理程式。

  3. 在執行代理程式之後，將須檢查 [裝置詳細資訊]（陣列模組）以確認所有 FRU 的 [狀態] 為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

     a) 檢閱 [裝置詳細資訊]。

     b) 在 [裝置] 視窗中，從 [名稱] 欄下選取新陣列模組的適當名稱。

     c) 在 [裝置詳細資訊] 視窗中，選取畫面左上方的 FRU [跳至] 或往下捲動至 FRU 區段。

     d) 從 FRU 下的左欄，選取每種 FRU 類型以驗證 [狀態] 為 [啟用] 且 [狀況] 為 [正常]。

  4. 停用保留 CSM 功能。

     a) 選擇 [釋放] 按鈕。