> ## 开始使用智能卡设置

> 下一个任务描述如何设置智能卡，以便某人使用该本地主机，或便于您的站点的人必须使用智能卡来登录到其桌面或其他受保护的应用程序。

> #### 在设置一个智能卡之前

> 您必须:

> 1. 已为该本地主机附加和配置一个卡读取器，其描述见于 配置一个卡读取器。
> 2. 已激活主机上的卡服务，其描述见于 配置卡服务。
> 3. 已配置主机上的 OCF 服务器，其描述见于 配置 OCF 服务器。
> 4. 已为 OCF 服务器配置认证，其描述见于 在主机上配置认证。
> 5. 已为正在主机上运行的客户机应用程序配置智能卡属性，其描述见于 开始使用配置客户机应用程序。

> #### 针对设置一个智能卡的任务

> 1. 将小应用程序装到智能卡上，其描述见于 将小应用程序装到智能卡上。
> 2. 为用户定义个人信息，诸如用户的名称和首选 PIN。

> #### 将小应用程序装到智能卡上

> 1. 从浏览窗格选择装入小应用程序 (如果您尚未这样做的话)。
> 2. 双击代表想装到卡上的小应用程序的图标。 SolarisAuthApplet 是 Solaris 智能卡所提供的小应用程序包。
> 3. 任意时候按帮助均可以查看针对 添加/去除小应用程序对话框 的帮助。

> #### 在智能卡上为用户配置信息

> 1. 请确保您想配置的智能卡在卡读取器中。
> 2. 从浏览窗格选择配置小应用程序。
> 3. 单击代表当前已安装的智能卡的图标。
> 4. 任意时候按帮助均可以查看针对 配置小应用程序对话框 的帮助。

> #### 在设置一个智能卡之后

> 智能卡现在可以使用了。您可以设置附加的智能卡，方法是重复 针对设置一个智能卡的任务 中所描述的步骤。

> 在智能卡在您的站点得到使用之后，您可能必须更新主机来辨别一个新的卡类型。针对这些任务的操作指示见于 维护智能卡。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

版权所有 © 1999 Sun Microsystems, Inc.