Présentation Serveurs et agents de relais Adresses IP Création Assistant Adresses Duplication Modification Adresse Nom Serveur Macro Commentaire ID Client Réservé Bail BOOTP Inutilisable Modification multiple Libération Suppression Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Modification des adresses La boîte de dialogue Caractéristiques des adresses vous permet d'afficher et de modifier les paramètres d'une adresse dans la table du réseau DHCP courant sur le serveur DHCP sélectionné. Cette boîte de dialogue donne les mêmes résultats que la commande `pntadm -M` de SolarisTM.
Pour modifier plusieurs adresses à la fois, sélectionnez-les dans la fenêtre principale de la vue des adresses puis choisissez Caractéristiques dans le menu Editer. La boîte de dialogue Modification de plusieurs adresses apparaît.
Cette section fournit une description des paramètres de la boîte de dialogue Caractéristiques des adresses.
Adresse IP | Indiquez l'adresse IP à rendre disponible pour les nouveaux clients DHCP. Cette nouvelle adresse doit être unique dans la table du réseau DHCP courant.
Nom du client (facultatif) | Indiquez le nom de machine du client. Si vous utilisez cette option, DHCP Manager tente de créer une entrée dans la table `hosts`.
Appartient au serveur | Indiquez l'adresse IP du serveur DHCP propriétaire de la nouvelle adresse IP. Ce serveur doit fournir la réponse initiale à la demande d'allocation d'une adresse IP par le client DHCP.
Macro de configuration | Indiquez une macro facultative que le serveur utilisera pour obtenir les paramètres de configuration du client dans la base de données `dhcptab`. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des macros disponibles sur le serveur. Si la macro souhaitée n'existe pas encore sur le serveur, vous pouvez la créer à l'aide de la boîte de dialogue Création de macro.
Commentaire (facultatif) | Entrez un texte de commentaire.
Cliquez sur Bail pour configurer les paramètres d'état et d'expiration du bail. Les paramètres disponibles sont les suivants :
ID Client | Chaîne hexadécimale représentant les octets qui identifient le client. Le nombre de caractères de ce champ doit être pair, avec une longueur maximale de 64 caractères. Les entrées comportant l'ID `00` sont disponibles pour l'allocation dynamique aux clients demandeurs. Un client BOOTP est identifié par la concaténation du type de matériel réseau et de son adresse matérielle. Par exemple, pour un client BOOTP dont le type de matériel est `01` (Ethernet 10 Mbit/s) et l'adresse matérielle `8:0:20:11:12:b7`, l'ID Client est `010800201112B7`.
Réservé | L'adresse est réservée à ce client et ne peut pas être récupérée par le serveur.
Stratégie de bail | Dynamique : le serveur DHCP est responsable de l'attribution et de la réattribution de cette plage d'adresses IP. Entrez la date d'expiration du bail. Vous pouvez indiquer une date d'expiration pour le bail au format mm/jj/aaaa. Permanent : le bail n'expire pas.
Attribuer aux clients BOOTP uniquement | L'adresse IP sélectionnée est réservée aux clients BOOTP.
L'adresse est inutilisable | Cette adresse IP ne peut pas être utilisée. Vous pouvez utiliser ce paramètre en combinaison avec Réservé pour empêcher l'initialisation d'un client.
début