> ## Der Ordner "Basiskonfiguration"

> Füllen Sie die Felder in diesem Ordner aus, um die Benutzereigenschaften zu definieren.

> - Benutzer-PIN – Geben Sie eine PIN für den Benutzer ein, die auf der Smart Card gespeichert werden soll. Sie können entweder die vom Benutzer bevorzugte PIN oder eine "Start"-PIN eingeben, wie z. B. ändermich. Der Benutzer kann die PIN dann später ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Solaris Smart Cards Administration Guide.
> - System-PIN – Geben Sie die Standard-PINs ein, die dem Host zugeordnet sind, bei denen sich der Benutzer mit der Smart Card anmelden wird.
> - Zertifikat – Geben Sie den Dateinamen des X.509-Zertifikats für den Benutzer ein, das auf der Smart Card gespeichert werden soll.

> #### Der Ordner "Erweiterte Konfiguration"

> Dieser Ordner zeigt die Applet Factory für das gewählte Karten-Applet an. Sie brauchen diese Informationen nicht zu bearbeiten.

> Gehen Sie zurück zur Smart Card-Konfiguration. Siehe Nach dem Einrichten einer Smart Card

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.