Présentation Serveurs et relais Adresses IP Macros Options Création Duplication Nom Catégorie Code Type de données Granularité Maximum Classe Modification Suppression Procédures Menus Index |  |  | # Duplication d'une option La boîte de dialogue Duplication d'une option permet de créer très facilement une option en copiant tout ou partie des propriétés d'une option présente dans les tables réseau DHCP. Pour plus d'informations sur la définition des options DHCP, reportez-vous à la section A propos des macros et des options. Les paramètres présentés dans la boîte de dialogue Duplication d'une option sont décrits dans le tableau suivant.
Nom | Nom de l'option. Les noms d'option ne doivent pas contenir plus de 8 caractères alphanumériques.
Catégorie | Catégorie de l'option. Cette catégorie peut être Standard, Site, Etendue ou Fournisseur.
Standard | Option standard du protocole DHCP. Ces options ne peuvent pas être modifiées.
Site | Définitions d'option créées par l'utilisateur. Elles sont destinées à un usage unique ou personnalisé. Cette catégorie accepte les codes d'option `128-254`.
Etendue | Définitions d'option qui complètent le jeu standard. Ces définitions sont peut-être déjà présentes dans les versions du protocole DHCP utilisées sur votre serveur. Au lieu de mettre à niveau votre mise en oeuvre DHCP, vous pouvez lui ajouter des options étendues. Cette catégorie accepte les codes d'option `77-127`.
Fournisseur | Définitions d'option spécifiques à un matériel, un fournisseur ou une plate-forme. Cette catégorie accepte les codes d'option `1-254`. Le fait de sélectionner ce contexte active le paramètre Classe de client.
Code | Code numérique unique identifiant l'option. Les valeurs autorisées dépendent de l'option Catégorie :
Etendue | Accepte les valeurs de code `77-127`
Site | Accepte les valeurs de code `128-254`
Fournisseur | Accepte les valeurs de code `1-254`
Type de données | Type de données acceptable pour les valeurs d'option :
ASCII | Texte ASCII.
BOOLEEN | Aucune valeur n'est associée à ce type de données. La présence d'options de ce type correspond à la valeur booléenne VRAI ; leur absence correspond à la valeur FAUX.
IP | Une ou plusieurs adresses Internet au format décimal pointé.
NOMBRE | Nombre non signé dont la granularité prise en charge peut être de 1, 2, 4 ou 8 octets.
OCTET | Représentation ASCII non interprétée de données binaires (par exemple, un ID Client).
Granularité | Détermine le nombre de valeurs du type de données indiqué qui sont nécessaires pour former une valeur d'option complète. Par exemple, si le type de données est `IP` et la granularité `2`, la valeur d'option devra contenir deux adresses IP.
Maximum | Nombre maximal de valeurs d'une granularité donnée qui peuvent être spécifiées pour l'option. Si l'on reprend l'exemple précédent en ajoutant un maximum de `2` à la granularité `2` et au type de données `IP`, la valeur d'option pourra contenir un maximum de deux paires d'adresses IP.
Illimité | Pas de limite imposée au nombre de valeurs. Dans ce cas, l'option Maximum doit être définie à `0`.
Spécifier | Nombre spécifique indiquant le maximum.
Classes de client Fournisseur | Cette option n'est activée que si l'option Catégorie a pour valeur Fournisseur. Elle identifie la ou les classes de client auxquelles l'option Fournisseur est associée. La classe est une chaîne ASCII représentant le type de machine et/ou le système d'exploitation du client (par exemple, `SUNW.Javastation`). Ce type d'option permet de définir des paramètres de configuration transmis à tous les clients de la même classe. Entrez la classe du client et appuyez sur Entrée. Vous pouvez indiquer plusieurs classes de client. Seuls les clients DHCP dont la classe correspond à l'une des valeurs répertoriées ici utiliseront l'option.
Signaler les modifications au serveur DHCP : cochez cette case si vous souhaitez que le serveur DHCP recharge la base `dhcptab` immédiatement après l'écriture de données (il s'agit du comportement habituel). Toutefois, si vous apportez plusieurs modifications, vous pouvez faire en sorte que le serveur attende que toutes les modifications aient été écrites pour recharger la base. début