Información general Agentes de relé y servidores Direcciones de IP Crear Asistente de direcciones Duplicar Modificar Dirección Nombre Servidor Macro Comentario Identificación de cliente Reservado Permiso BOOTP No utilizable Modificar varias Liberar Suprimir Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Modificar dirección El cuadro de diálogo Propiedades de dirección permite ver y modificar los valores de una dirección de la tabla de red DHCP actual, en el servidor DHCP seleccionado. Los resultados de este cuadro de diálogo son análogos a los generados por el comando `pntadm -M` de SolarisTM.
Para modificar varias direcciones al mismo tiempo, selecciónelas en la ventana principal de Ver direcciones, a continuación elija Propiedades, en el menú Editar, para ver el cuadro de diálogo Modificar varias direcciones.
Seguidamente se describen los valores del cuadro de diálogo Propiedades de direcciones.
Dirección de IP | Especifique la dirección de IP que debe quedar accesible a los nuevos clientes DHCP. La nueva dirección debe ser exclusiva en la tabla de red de DHCP actual.
Nombre de cliente (opcional) | Especifique el nombre del sistema del cliente. Si usa esta opción, DHCP Manager intentará crear una entrada en la tabla `sistemas`.
Propiedad del servidor | Especifique la dirección de IP del servidor DHCP al que pertenece la nueva dirección de IP. Este servidor es responsable de responder inicialmente a la solicitud de recibir una dirección de IP realizada por el cliente DHCP.
Macro de configuración | Especifique una macro opcional para que el servidor la utilice para obtener los parámetros de configuración del cliente de la base de datos `dhcptab`. Haga clic en la flecha para ver una lista de macros disponible en el servidor. Si la macro que desea especificar no existe en el servidor, puede crearla con el cuadro de diálogo Crear macro.
Comentario (opcional) | Escriba un comentario de texto opcional.
Haga clic en Permiso para configurar la fecha de caducidad y el estado del permiso. Puede disponer de los siguientes valores.
Identificación de cliente | Una cadena hexadecimal que representa los octetos que identifican al cliente. El número de caracteres en este campo debe ser par, con una longitud máxima de 64. Hay entradas con `00` disponibles para permitir una asignación dinámica a los clientes que lo soliciten. Los clientes BOOTP están identificados por la concatenación del tipo de hardware de red y la dirección de hardware del cliente. Por ejemplo, un cliente BOOTP con un tipo de hardware `01` (Ethernet 10 Mb) y una dirección de hardware de `8:0:20:11:12:b7` tendría la siguiente identificación de cliente: `010800201112B7`.
Reservado | La dirección está reservada para este cliente y el servidor no podrá reclamarla.
Normas de Permiso | Dinámico: el servidor DHCP es responsable de la asignación y reasignación de este rango de direcciones de IP. Introduzca la fecha de caducidad del permiso. Puede especificar una fecha de caducidad con el formato mm/dd/aaaa. Permanente: el permiso no caduca.
Asignación sólo a clientes BOOTP | La dirección de IP seleccionada está reservada para clientes BOOTP.
La dirección está inutilizable | Esta dirección de IP no se puede usar. Puede usar este valor, además del valor Reservado, para evitar que un cliente arranque.
volver al principio