> ## スマートカードの設定

> ここでは、スマートカードの設定方法について説明します。スマートカードの設定には、ローカルホストを使用するユーザー向けの設定 (個人単位) と、デスクトップにログインするときやセキュリティ保護されたアプリケーションを使用するときにスマートカードを使用する必要がある複数のユーザー向けの設定 (サイト単位) があります。

> #### スマートカードを設定する準備

> 1. このローカルホストにカードリーダーを設置し、構成を完了しておきます。カードリーダーの構成を参照してください。
> 2. ホスト上でカードサービスをアクティブにしておきます。カードサービスの構成を参照してください。
> 3. ホスト上で OCF サーバーの構成を完了しておきます。OCF サーバーの構成を参照してください。
> 4. OCF サーバーの認証機構を構成しておきます。ホスト側の認証機構の構成を参照してください。
> 5. ホストで実行しているクライアントアプリケーションにスマートカード属性を構成しておきます。クライアントアプリケーションの構成を参照してください。

> #### スマートカードを設定する作業

> 1. スマートカードにアプレットを読み込みます。スマートカードにアプレットを読み込むにはを参照してください。
> 2. ユーザーの個人情報 (ユーザー名、優先 PIN など) を定義します。

> #### スマートカードにアプレットを読み込むには

> 1. [ナビゲーション] 区画から [アプレットの読み込む] を選択します。
> 2. カードに読み込みたいアプレットのアイコンをダブルクリックします。Solaris Smart Cards では、SolarisAuthApplet というアプレットパッケージを提供しています。
> 3. [アプレットの読み込み] ダイアログボックスのヘルプを参照したい場合は、[ヘルプ] を押します。

> #### スマートカード上にユーザー情報を構成するには

> 1. スマートカードがカードリーダーに入っていることを確認してください。
> 2. [ナビゲーション] 区画から [アプレットを構成] を選択します。
> 3. 現在インストールされているスマートカードのアイコンをクリックします。
> 4. [アプレットの構成] ダイアログボックスのヘルプを参照したい場合は、[ヘルプ] を押します。

> #### スマートカードを設定した後の作業

> これで、スマートカードを使用する準備が整いました。別のスマートカードの設定を続行する場合は、スマートカードを設定する作業の手順を繰り返してください。

> サイトにスマートカードを導入した後、新しいカードタイプを認識させるため、ホストを更新しなければならないことがあります。ホストの更新方法については、スマートカードの管理を参照してください。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.