> ## Configuration d'un lecteur de carte

> La première tâche liée à l'installation de Solaris Smart Cards consiste à configurer un lecteur de carte pour la machine. Lorsque vous sélectionnez Configurer le lecteur de carte dans le volet Navigation, les icônes qui apparaissent dans le volet Console vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

> - ajout d'un nouveau lecteur de carte,
> - affichage et modification des propriétés configurées pour un lecteur de carte déjà installé, tel que cela est expliqué dans la section Définition des propriétés de base de votre lecteur de carte.

> #### Ajout d'un nouveau lecteur de carte

> 1. Assurez-vous que vous avez bien connecté le lecteur de carte à puce sur la machine locale.
> 2. Modifiez les autorisations liées au port sur lequel le lecteur de carte est connecté, tel que cela est expliqué dans le document Solaris Smart Cards Administration Guide.
> 3. Cliquez sur Lecteurs de carte dans le volet Navigation, si ce n'est déjà fait.
> 4. Cliquez deux fois sur l'icône Ajouter un lecteur et affichez la boîte de dialogue Ajouter un nouveau lecteur.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.