Información general Servidores y relés Direcciones de IP Macros Opciones Nombre Categoría Código Tipo Granularidad Máximo Clase Crear Duplicar Modificar Suprimir Opciones estándar Cómo... Menús Índice |  |  | # Opciones Seleccione la pestaña Opciones en la ventana principal para ver una lista de las opciones definidas para este servidor DHCP. Las opciones están ordenadas por nombre, alfabéticamente. Las opciones (o símbolos) definen los parámetros de configuración que el servidor DHCP transmite a los clientes. Consulte Acerca de macros y opciones para ver cómo se usan las macros y las opciones y la relación que hay entre ellas. Para agregar, modificar o suprimir una opción, selecciónela y haga clic en la entrada correspondiente del menú Editar. A continuación se describen los valores de opciones.
Nombre | El nombre de la opción. Los nombres de las opciones pueden tener un máximo de 8 caracteres alfanuméricos.
Categoría | La categoría de la opción: la categoría puede ser Estándar, Sede, Ampliada o Fabricante.
Estándar | Parte estándar del protocolo DHCP. Estas opciones no se pueden modificar.
Sede | Definiciones de opción especificadas por el usuario, que se usan con fines de exclusividad o para personalizar la opción; acepta los códigos de opción `128-254`.
Ampliada | Las definiciones de opción que amplían el conjunto de definiciones estándar, que pueden estar ya presentes en las versiones del protocolo DHCP que se usa en su servidor. En lugar de actualizar la implementación de DHCP, puede agregar opciones ampliadas; acepta los códigos de opción `77-127`.
Fabricante | Definiciones de opción específicos del hardware, del fabricante o de la plataforma; acepta los códigos de opción `1-254`. Al seleccionar este contexto se habilita el parámetro Clase cliente.
Código | Un código numérico exclusivo que identifica la opción. Los valores válidos dependen de la categoría de la opción:
Ampliada | Acepta valores de código entre `77-127`
Sede | Acepta valores de código entre `128-254`
Fabricante | Acepta valores de código entre `1-254`
Tipo de datos | El tipo de datos aceptable para los valores de las opciones:
ASCII | Texto ASCII.
BOOLEANO | No hay ningún valor asociado con este tipo de datos. La presencia de opciones de este tipo denota Boolean TRUE; su ausencia denota FALSE.
IP | Una o más direcciones de Internet en formato decimal con puntos.
NÚMERO | Un número sin firmar que admite una granularidad de 1, 2, 4 y 8 octetos.
OCTETO | Una representación ASCII de datos binarios; por ejemplo, una identificación de cliente.
Granularidad | Especifica cuántos valores de un determinado tipo de datos se necesitan para hacer un valor de opción completo. Por ejemplo, un tipo de datos de `IP` y una granularidad de `2` significaría que el valor de opción debería contener dos direcciones de IP.
Máximo | El número máximo de valores de una granularidad dada que se puede especificar para la opción. Siguiendo con el ejemplo anterior, un máximo de `2`, con una granularidad de `2` y un tipo de datos de `IP` significaría que el valor de opción podría contener un máximo de dos pares de direcciones de IP.
Ilimitado | No hay límites al número de valores; implica un valor de configuración máximo de `0`.
Especificar | Un número específico que indica el máximo.
Clases cliente del fabricante | Esta opción está habilitada sólo cuando la categoría de la opción es Fabricante. Identifica la clase o las clases cliente con las que está asociada la opción Fabricante. La clase es una cadena ASCII que representa el tipo de máquina y/o sistema operativo del cliente, por ejemplo, `SUNW.Javastation`. Este tipo de opción permite definir parámetros de configuración que se transmiten a todos los clientes de la misma clase. Introduzca la clase cliente y pulse Intro. Puede especificar varias clases cliente. Sólo podrán usar esta opción aquellos clientes DHCP que tengan un valor de clase cliente que se corresponda con uno de los que se enumeran aquí.
volver al principio