> ## スマートカードの構成処理

> Smart Card Management Console で実行する処理は、次の 4 つの主要カテゴリに分類できます。

> - スマートカードを使用するホストの設定

>   ホストにスマートカードサービスを設定する処理です。

> - ホスト側の認証の構成

>   ホスト上にサーバーの属性を構成したら、OCF サーバーの認証方式を指定します。

> - クライアントアプリケーションの構成.

>   ホストで実行されているクライアントアプリケーションを構成します。構成対象となるのは、スマートカードでアクセスする必要があるアプリケーションです。ここまでの処理で、ホスト側の準備が完了します。

> - スマートカードの設定

>   ホストの構成と認証の設定が完了したら、スマートカードを初期化し、ユーザーが使用できるようにします。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.