> ## Karten-Lesegerät konfigurieren

> Der erste Schritt bei der Einrichtung von Solaris Smart Cards besteht in der Einrichtung eines Karten-Lesegeräts für den Host. Wenn Sie "Karten-Lesegerät konfigurieren" aus dem Navigationsbereich wählen, können Sie mit den im Bereich "Konsole" angezeigten Symbolen:

> - ein Karten-Lesegerät hinzufügen,
> - eingerichtete Eigenschaften für ein bereits konfiguriertes Karten-Lesegerät anzeigen und ändern, wie unter So definieren Sie die Grundeigenschaften für Ihr Karten-Lesegerät beschrieben.

> #### So fügen Sie ein neues Karten-Lesegerät hinzu

> 1. Stellen Sie sicher, daß Sie das Smart Card-Lesegerät bereits an den lokalen Host angeschlossen haben.
> 2. Ändern Sie die Berechtigungen an dem Port, an dem das Karten-Lesegerät angeschlossen ist, wie im Solaris Smart Cards Administration Guide beschrieben.
> 3. Klicken Sie auf im Navigationsbereich auf "Karten-Lesegeräte", sofern Sie dies noch nicht getan haben.
> 4. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Lesegerät hinzufügen", und öffnen Sie das Dialogfeld Lesegerät hinzufügen.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.