> ## Benutzerinformationen auf der Smart Card konfigurieren

> Jede von Ihnen erstellte Smart Card kann Informationen über ihren Besitzer speichern, wie z. B. die PIN des Benutzers. Sammeln Sie die folgenden Informationen, bevor Sie die Smart Card für den Benutzer konfigurieren:

> - PIN des Benutzers
> - System-PIN, wenn den Hosts, auf die der Benutzer zugreifen darf, eine PIN zugewiesen wurde.
> - Pfadname eines bereits generierten X.509-Zertifikats, das der Benutzer auf der Karte speichern möchte.

> #### Das Dialogfeld "Applets konfigurieren"

> Mit Hilfe dieses Dialogfelds definieren Sie persönliche Informationen über die Benutzer, die auf den Smart Cards gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf den Namen des Applets im Feld applet_name, um den Ordner "Applet-Konfiguration" anzuzeigen.

> Das Dialogfeld enthält zwei Ordner: Basiskonfiguration und Erweiterte Konfiguration. Jeder Ordner enthält Eigenschaften und Schaltflächen.

> ##### Schaltflächen

> - OK – Speichert diese Daten auf der Smart Card und schließt das Dialogfeld.
> - Anwenden – Übernimmt die Änderungen, schließt das Dialogfeld jedoch noch nicht.
> - Abbrechen – Schließt das Dialogfeld ohne Speichern der Änderungen.
> - Hilfe – Zeigt diesen Hilfetext an.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.