> ## Configuración de un lector de tarjetas

> La primera tarea para establecer Solaris Smart Cards consiste en configurar un lector de tarjetas para el sistema. Cuando seleccione Lectores de tarjetas en el panel de navegación, los iconos que aparecerán en el panel de consola le permitirán:

> - Agregar un nuevo lector de tarjetas.
> - Ver y modificar las propiedades de un lector de tarjetas ya configurado, como se explica en Definición de las propiedades básicas del lector de tarjetas.

> #### Agregación de un nuevo lector de tarjetas

> 1. Cerciórese de que ha conectado el lector de tarjetas inteligentes al sistema local.
> 2. Cambie los permisos en el puerto al que ha conectado el lector de tarjetas, como se explica en Solaris Smart Cards Administration Guide.
> 3. Haga clic en Lectores de tarjetas en el panel de navegación, si no lo ha hecho antes.
> 4. Haga doble clic en el icono Agregar lector para que aparezca el cuadro de diálogo Agregar lector.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.