> ## Actualizar una tarjeta inteligente

> Solaris Smart Cards conoce los valores de ATR de los tres tipos de tarjetas inteligentes que admite. De forma predeterminada, los ATR de los tiempos de las tres tarjetas se activarán al arrancarlas por primera vez. Si el fabricante cambia los ATR en las nuevas versiones de una tarjeta, tendrá que editar el valor ATR de la tarjeta en el cuadro de diálogo Tarjetas inteligentes.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.