> ## Configuration d'une carte à puce

> Les tâches ci-après décrivent la méthode de configuration des cartes à puce, à l'intention de la personne devant utiliser cette machine locale ou des utilisateurs sur votre site qui doivent utiliser des cartes à puce pour se connecter à leurs bureaux ou à d'autres applications protégées.

> #### Avant la configuration d'une carte à puce

> Vous devez avoir procédé aux opérations suivantes :

> 1. Vous devez avoir connecté et configuré un lecteur de carte sur la machine locale, tel que cela est décrit dans la section Configuration d'un lecteur de carte.
> 2. Vous devez avoir activé les services de carte sur la machine, tel que cela est décrit dans la section Configuration des services de carte.
> 3. Vous devez avoir configuré le serveur OCF sur la machine, tel que cela est décrit dans la section Configuration du serveur OCF.
> 4. Vous devez avoir configuré l'authentification du serveur OCF, tel que cela est décrit dans la section Configuration de l'authentification sur la machine.
> 5. Vous devez avoir configuré les propriétés des cartes à puce pour les applications clientes exécutées sur la machine, tel que cela est décrit dans la section Configuration des applications clientes.

> #### Tâches liées à la configuration d'une carte à puce

> 1. Chargement des applets sur les cartes à puce, tel que cela est décrit dans la section Chargement des applets sur la carte à puce
> 2. Définition des informations personnelles correspondant à l'utilisateur, tel que le nom de l'utilisateur et le PIN choisi par ce dernier

> #### Chargement des applets sur la carte à puce

> 1. Sélectionnez Charger les applets dans le volet Navigation, si ce n'est déjà fait.
> 2. Cliquez sur deux fois sur l'icône représentant l'applet que vous souhaitez charger sur la carte. SolarisAuthApplet est le module d'applet fourni par Solaris Smart Cards.
> 3. Appuyez sur Aide à tout moment pour afficher l'aide correspondant à la boîte de dialogue Ajout/suppression d'applets.

> #### Configuration des informations correspondant à l'utilisateur sur la carte à puce

> 1. Assurez-vous que la carte à puce que vous souhaitez configurer se trouve dans le lecteur de carte.
> 2. Sélectionnez Configurer les applets dans le volet Navigation.
> 3. Cliquez sur l'icône représentant la carte à puce actuellement installée.
> 4. Appuyez sur Aide à tout moment pour afficher l'aide correspondant à la boîte de dialogue Configuration des applets.

> #### Après la configuration d'une carte à puce

> La carte à puce est désormais prête à être utilisée. Vous pouvez configurer d'autres cartes à puce en répétant les étapes décrites à la section Tâches liées à la configuration d'une carte à puce.

> Dès lors que vous utilisez des cartes à puce sur votre site, vous serez peut-être amené à mettre à jour la machine afin qu'elle reconnaisse un nouveau type de carte. Les instructions correspondant à ces tâches sont présentées à la section "Gestion des cartes à puce".

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.