Información general Servidores y relés Direcciones de IP Macros Opciones Crear Duplicar Modificar Nombre Categoría Código Tipo de datos Granularidad Máximo Clase Suprimir Cómo... Menús Índice |  |  | # Modificar opción El cuadro de diálogo Propiedades de opciones permite modificar los valores de configuración existentes de una opción de la base de datos de red del servidor DHCP. Los resultados de este cuadro de diálogo son semejantes a los generados por el comando `dhtadm -M -d -s` de Solaris. Consulte Acerca de macros y opciones para obtener más información sobre cómo definir opciones de DHCP. En la siguiente tabla se detallan los valores de configuración del cuadro de diálogo Modificar opción.
Nombre | El nombre de la opción. Los nombres de las opciones pueden tener un máximo de 8 caracteres alfanuméricos.
Categoría | La categoría de la opción: la categoría puede ser Estándar, Sede, Ampliada o Fabricante.
Estándar | Parte estándar del protocolo DHCP. Estas opciones no se pueden modificar.
Sede | Definiciones de opción especificadas por el usuario, que se usan con fines de exclusividad o para personalizar la opción; acepta los códigos de opción `128-254`.
Ampliada | Las definiciones de opción que amplían el conjunto de definiciones estándar, que pueden estar ya presentes en las versiones del protocolo DHCP que se usa en su servidor. En lugar de actualizar la implementación de DHCP, puede agregar opciones ampliadas; acepta los códigos de opción `77-127`.
Fabricante | Definiciones de opción específicos del hardware, del fabricante o de la plataforma; acepta los códigos de opción `1-254`. Al seleccionar este contexto se habilita el parámetro Clase cliente.
Código | Un código numérico exclusivo que identifica la opción. Los valores válidos dependen de la categoría de la opción:
Ampliada | Acepta valores de código entre `77-127`
Sede | Acepta valores de código entre `128-254`
Fabricante | Acepta valores de código entre `1-254`
Tipo de datos | El tipo de datos aceptable para los valores de las opciones:
ASCII | Texto ASCII.
BOOLEANO | No hay ningún valor asociado con este tipo de datos. La presencia de opciones de este tipo denota Boolean TRUE; su ausencia denota FALSE.
IP | Una o más direcciones de Internet en formato decimal con puntos.
NÚMERO | Un número sin firmar que admite una granularidad de 1, 2, 4 y 8 octetos.
OCTETO | Una representación ASCII de datos binarios; por ejemplo, una identificación de cliente.
Granularidad | Especifica cuántos valores de un determinado tipo de datos se necesitan para hacer un valor de opción completo. Por ejemplo, un tipo de datos de `IP` y una granularidad de `2` significaría que el valor de opción debería contener dos direcciones de IP.
Máximo | El número máximo de valores de una granularidad dada que se puede especificar para la opción. Siguiendo con el ejemplo anterior, un máximo de `2`, con una granularidad de `2` y un tipo de datos de `IP` significaría que el valor de opción podría contener un máximo de dos pares de direcciones de IP.
Ilimitado | No hay límites al número de valores; implica un valor de configuración máximo de `0`.
Especificar | Un número específico que indica el máximo.
Clases cliente del fabricante | Esta opción está habilitada sólo cuando la categoría de la opción es Fabricante. Identifica la clase o las clases cliente con las que está asociada la opción fabricante. Introduzca la clase cliente y pulse Intro. Puede especificar varias clases cliente. Sólo podrán usar esta opción aquellos clientes DHCP que tengan un valor de clase cliente que se corresponda con uno de los que se enumeran aquí.
Notificar cambios al servidor DHCP: marque la casilla si desea que el servidor DHCP vuelva a cargar `dhcptab` inmediatamente después de escribir los datos. En general, es el procedimiento habitual. Sin embargo, si está realizando varios cambios, quizás prefiera esperar para que el servidor vuelva a cargar después de que estén escritos todos los cambios. volver al principio