> ## Carpeta Configuración básica

> La carpeta Configuración básica incluye las siguientes propiedades:

> - Nombre de terminal de tarjeta único: contiene un nombre único para identificar este lector.
> - Nombre del modelo: contiene el nombre del modelo del fabricante del lector de tarjeta seleccionado en el cuadro de diálogo Agregar lector.

>   Nota: | No cambie el nombre del modelo, salvo que esté actualizando a una versión del lector de tarjeta con un nombre de modelo diferente.

> - Puerto de dispositivo: necesita el nombre de dispositivo completo del puerto en que está conectado el lector, por ejemplo /dev/cua/b, en el caso del puerto serie b.

> ##### Definición de las propiedades básicas del lector de tarjetas

> 1. Escriba un nombre único para el lector de tarjetas en la propiedad Nombre de terminal de tarjeta único o acepte el nombre predeterminado que aparece en el campo.

>    Si tiene más de un lector de tarjetas del mismo tipo conectado al sistema, deberá escribir nombres de terminal de tarjetas únicos para cada lector.

> 2. Escriba el nombre del modelo del lector de tarjetas únicamente si está usando una versión más reciente del lector de tarjetas que el modelo que aparece.
> 3. Escriba el nombre del puerto de dispositivos al que está conectado el lector.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.