> ## Dossier Configuration de base

> Complétez les champs du dossier pour définir les propriétés utilisateur.

> - Code PIN utilisateur : entrez un code PIN pour l'utilisateur. Ce code est stocké sur la carte à puce. Vous pouvez entrer le PIN choisi par l'utilisateur ou un PIN "de départ", comme changeme. L'utilisateur peut modifier le PIN ultérieurement, comme cela est expliqué dans le document Solaris Smart Cards Administration Guide.
> - Code PIN système : entrez les codes PIN par défaut affectés aux machines sur lesquelles l'utilisateur se connectera en utilisant la carte à puce.
> - Certificat : entrez le nom de fichier du certificat X.509 de l'utilisateur devant être stocké sur la carte à puce.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.