> ## Carpeta Recursos del servidor OCF

> Use esta carpeta para definir las propiedades que gobiernan el funcionamiento predeterminado del servidor OCF en el sistema local. La carpeta incluye las listas Recursos disponibles y Valores predeterminados.

> #### Recursos disponibles: Tarjetas inteligentes

> Use la categoría Tarjetas inteligentes para definir la propiedad ocf.server.default.validcards, que indica al servidor OCF qué tarjetas inteligentes son válidas en el sistema local.

> ##### Definición de las tarjetas inteligentes válidas predeterminadas

> 1. Seleccione Tarjetas inteligentes en la lista Recursos disponibles.
> 2. Haga clic en la casilla de verificación correspondiente al tipo de tarjeta que desee predeterminar, en la lista de tarjetas inteligentes predeterminadas.

>    Puede seleccionar más de un tipo de tarjeta predeterminado.

>    Nota: | También deberá activar los servicios de tarjeta para las tarjetas seleccionadas como predeterminadas. Si no lo ha hecho, consulte el cuadro de diálogo Configurar los servicios de tarjeta.

> 3. Pulse Aplicar o Aceptar para trasladar sus opciones al servidor OCF.

> #### Recursos disponibles: Mecanismo de autenticación

> Use la propiedad Mecanismo de autenticación para definir la propiedad ocf.server.authmechanism que especifica la secuencia de autenticación predeterminada que debe usar el servidor OCF en el sistema local. Solaris Smart Cards ofrece cuatro mecanismos de autenticación, que podrá seleccionar de una lista desplegable:

> - Usuario : nombre de usuario individual de UNIX que debe figurar en la tarjeta inteligente o que deberá escribir el usuario al acceder a una aplicación cliente.
> - Contraseña : contraseña asociada con el nombre de usuario individual de UNIX que debe figurar en la tarjeta inteligente o que deberá escribir el usuario al acceder a una aplicación cliente.
> - PIN : número de identificación personal individual (PIN), que debe figurar en la tarjeta inteligente o que deberá escribir el usuario al acceder a una aplicación cliente.
> - Demanda-respuesta : la secuencia de autenticación de demanda-respuesta debe realizarse entre el sistema y la tarjeta inteligente antes de que el usuario pueda acceder a la aplicación cliente.

> Para obtener información sobre el concepto de estos mecanismos de autenticación, consulte Solaris Smart Cards Administration Guide.

> #### Definición de la secuencia de autenticación predeterminada del servidor OCF

> 1. Seleccione Autenticación predeterminada de la lista Recursos disponibles.
> 2. Empiece a editar la secuencia de autenticación:
> 3. Pulse Agregar para seleccionar un mecanismo de autenticación adicional.
> 4. Pulse Modificar para cambiar el mecanismo seleccionado en este momento.
> 5. Pulse Suprimir para borrar el mecanismo seleccionado en este momento

>    Aparece un cuadro combinado.

> 6. Despliegue el menú de la flecha para ver los mecanismos de autenticación y seleccione los mecanismos adicionales que necesite.

>    Nota: | El orden de los mecanismos en la lista Autenticación predeterminada es el orden real de la secuencia de autenticación que realizará el servidor OCF.

>    Puede seleccionar más de un mecanismo de autenticación predeterminado. Pulse Aplicar o Aceptar para trasladar sus opciones al servidor OCF.

> Para seguir configurando el sistema, pulse el botón Siguiente.

> Para seguir configurando la autenticación del sistema vaya a Primeros pasos para configurar la autenticación de sistemas.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.