Información general Agentes de relé y servidores Direcciones de IP Crear Asistente de direcciones Duplicar Modificar Modificar varias Servidor Comentario Macro BOOTP No utilizable Permiso Versión Suprimir Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Modificar varias direcciones El cuadro de diálogo Modificar varias direcciones permite cambiar diferentes registros de clientes de la tabla de red DHCP actual. Los resultados de este cuadro de diálogo son análogos a los generados por el comando `pntadm -M` de SolarisTM.
Para modificar una sola dirección, selecciónela en la lista de direcciones de la red seleccionada; luego, elija Propiedades en el menú Editar para ver el cuadro de diálogo Propiedades de direcciones.
A continuación se describen los valores del cuadro de diálogo Modificar varias direcciones. Observe que los campos con la etiqueta Mantener valores actuales no se modificarán en los registros seleccionados.
Servidor de gestión | Especifique el nombre del sistema o dirección de IP del servidor DHCP al que pertenece la dirección de IP. Este servidor es responsable de responder inicialmente a la solicitud de recibir una dirección de IP realizada por el cliente DHCP. Haga clic en la flecha para ver la lista de servidores a los que está conectado. Puede introducir un nombre o la dirección de un servidor que no esté en la lista.
Comentario (opcional) | Escriba un comentario de texto opcional.
Macro de configuración | El servidor usa la macro de configuración para obtener los parámetros de configuración del cliente de la base de datos `dhcptab`. Haga clic en la flecha para ver una lista de macros disponible en el servidor. Si la macro que desea especificar no existe aún en el servidor, podrá crearla con el cuadro de diálogo Crear macro.
BootP | Puede elegir si desea asignar o no todas las direcciones a clientes BOOTP.
No utilizable | Puede elegir si desea marcar estas direcciones como No utilizables.
Tipo del permiso | Dinámico: el servidor DHCP es responsable de la asignación y reasignación de este rango de direcciones de IP. Introduzca la fecha de caducidad del permiso. Puede especificar una fecha de caducidad con el formato mm/dd/aaaa. Permanente: el permiso no caduca.
volver al principio