> ## [カード/認証] フォルダ

> このフォルダでは、次のものを定義できます。

> - クライアントアプリケーションへのアクセスに使用する有効なスマートカード
> - 有効なスマートカードを認証する手順

> #### [使用されるスマートカード] チェックリスト

> 現在 OCF サーバー用にアクティブになっているすべてのスマートカードタイプが一覧表示されています。この中に、ユーザーがアプリケーションにログインするときにリーダーに挿入されていなければならないスマートカードのタイプがあるかどうか確認してください。複数のカードタイプを選択することもできます。

> #### 認証とタグの一覧

> [認証] リストを使って、ocf.client.default.authmechanism 属性の値を定義します。この属性によって、クライアントアプリケーションへのログイン中にすべての有効なカードで使用するデフォルトの認証手順が決定します。

> [card_name 認証] リストには、[使用されるスマートカード] から選択したカードタイプで使用できる認証機構が一覧表示されます。[タグ] リストには、選択されているスマートカードタイプの情報の検索に使用する現在のタグの値が表示されます。

> #### 有効なカードのデフォルトの認証手順を定義するには

> 1. [使用されるスマートカード] リストからスマートカードタイプを 1 つ以上選択し、アプリケーションへのログインに使用する有効なカードを定義します。
> 2. 有効なカードタイプを選択します。

>    [card_name 認証] リストに表示される PIN が、Solaris Smart Cards によって、デフォルトの認証機構として割り当てられます。[タグ] の欄には、アプリケーションに割り当てられた検索値が一覧表示されます。

> 3. [追加] をクリックし、コンボボックスを開きます。
> 4. 矢印ボタンをプルダウンし、OCF サーバー上でアクティブになっている認証機構を表示します。さらに、必要に応じて追加の認証機構を選択します。

>    注: | ユーザーがクライアントアプリケーションにアクセスするときに試行される認証の順序は、[card_name 認証] リストの認証機構の表示順と同じになります。

> 5. 有効なカードとして選択したカードタイプごとに、この手順を繰り返します。
> 6. [適用] または [了解] を押して、選択内容を OCF サーバーに適用します。

> クライアントの構成処理を続行する場合は、このページの [次へ] をクリックしてください。

> スマートカードの設定を開始する場合は、スマートカードの設定に進みます。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.