> ## Cartella Schede/Autenticazioni

> Questa cartella permette di definire:

> - Le smart card valide per l'utilizzo con l'applicazione client
> - La sequenza di autenticazione da utilizzare per le schede valide

> #### Elenco "Smart card usate"

> Questo elenco contiene i tipi di smart card correntemente attivati per il server OCF. Selezionare il tipo di smart card che dovrà essere inserito nel lettore durante il login dell'utente nell'applicazione. È possibile selezionare più tipi di scheda.

> #### Elenchi Autenticazioni e Tag

> L'elenco Autenticazioni permette di definire un valore per la proprietà ocf.client.default.authmechanism. Questa proprietà governa la sequenza di autenticazione predefinita usata per tutte le schede valide durante il login nell'applicazione client.

> L'elenco Autenticazioni nome_scheda mostra i meccanismi di autenticazione disponibili per il tipo di scheda selezionato dall'elenco "Smart card usate". L'elenco Tag mostra i valori correnti dei tag usati per cercare le informazioni relative al tipo di smart card selezionato.

> #### Definire la sequenza di autenticazione predefinita per le schede valide

> 1. Per definire le schede valide per l'applicazione, selezionare uno o più tipi di smart card dall'elenco "Smart card usate".
> 2. Selezionare un tipo di scheda valido.

>    L'elenco Autenticazioni nome_scheda indica che PIN è il meccanismo di autenticazione predefinito assegnato dall'applicazione Smart Card di Solaris. La colonna Tag mostra il valore di ricerca assegnato all'applicazione.

> 3. Fare clic su Aggiungi per visualizzare un riquadro composito.
> 4. Fare clic sulla freccia per visualizzare i meccanismi di autenticazione attivi sul server OCF e scegliere eventualmente uno o più meccanismi aggiuntivi.

>    Nota: | L'ordine in cui compaiono i meccanismi di autenticazione nell'elenco Autenticazioni nome_scheda è l'ordine effettivo della sequenza di autenticazione che viene eseguita quando un utente accede a quell'applicazione client.

> 5. Ripetere questa procedura per ogni tipo di scheda selezionato come valido.
> 6. Fare clic su Applica o OK per applicare le impostazioni al server OCF.

> Per continuare a configurare il client, fare clic sul pulsante AVANTI.

> Per procedere con la configurazione di una smart card, vedere Operazioni preliminari per la configurazione della smart card.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.