> ## Dossier Ressources par défaut du serveur OCF

> Utilisez ce dossier pour définir les propriétés qui déterminent le fonctionnement par défaut du serveur OCF sur la machine locale. Ce dossier contient deux listes : Ressources disponibles et Valeurs par défaut.

> #### Ressource disponible : Cartes à puce

> Utilisez la catégorie Carte à puce pour définir la propriété ocf.server.default.validcards. Cette propriété indique au serveur OCF quelles cartes à puce sont utilisables sur la machine locale.

> ##### Définition des cartes à puce valides par défaut

> 1. Sélectionnez Carte à puce dans la liste Ressources disponibles.
> 2. Cochez la case correspondant au type de carte que vous voulez utiliser par défaut dans la liste des cartes à puce par défaut.

>    Vous pouvez sélectionner plusieurs types de cartes par défaut.

>    Remarque : | Vous devez également activer les services de carte associés aux cartes que vous avez sélectionnées comme cartes par défaut. Si ne l'avez pas encore fait, consultez la section Boîte de dialogue Configurer les services de carte.

> 3. Appuyez sur Appliquer ou sur OK pour transmettre vos choix au serveur OCF.

> #### Ressource disponible : Mécanisme d'authentification

> Utilisez la propriété Mécanisme d'authentification pour définir la propriété ocf.server.authmechanism . Cette propriété détermine la séquence d'authentification par défaut que le serveur OCF doit utiliser sur la machine locale. Solaris Smart Cards offre quatre mécanismes d'authentification, sélectionnables dans une liste déroulante :

> - Utilisateur : le nom d'utilisateur UNIX de l'individu doit figurer sur la carte à puce ou être entré lors de l'accès à l'application cliente.
> - Mot de passe : le mot de passe associé au nom d'utilisateur UNIX de l'individu doit figurer sur la carte à puce ou être entré par l'utilisateur lorsqu'il tente d'accéder à l'application cliente.
> - PIN : le code d'identification personnel (code PIN) de l'individu doit figurer sur la carte à puce ou être entré par l'utilisateur lorsqu'il tente d'accéder à l'application cliente.
> - Stimulation-réponse : une séquence d'authentification de type stimulation-réponse doit se produire entre la machine et la carte à puce avant que l'individu puisse accéder à l'application cliente.

> Pour obtenir des informations sur les principes de ces mécanismes d'authentification, reportez-vous au document Solaris Smart Cards Administration Guide.

> #### Définition de la séquence d'authentification par défaut du serveur OCF

> 1. Sélectionnez Authentification dans la liste Ressources disponibles.
> 2. Commencez l'édition de la séquence d'authentification en effectuant l'une des opérations suivantes :
> 3. Appuyez sur Ajouter pour choisir un autre mécanisme d'authentification.
> 4. Appuyez sur Modifier pour modifier le mécanisme actuellement sélectionné.
> 5. Appuyez sur Supprimer pour supprimer le mécanisme actuellement sélectionné.

>    Une zone de liste apparaît.

> 6. Cliquez sur la flèche pour afficher les mécanismes d'authentification et choisissez d'autres mécanismes, en fonction de vos besoins.

>    Remarque : | L'ordre d'apparition des mécanismes dans la liste Authentification par défaut correspond à l'ordre de la séquence d'authentification utilisé par le serveur OCF.

>    Vous pouvez sélectionner plusieurs mécanismes d'authentification par défaut. Appuyez sur Appliquer ou sur OK pour transmettre vos choix au serveur OCF.

> Poursuivez la configuration de la machine en appuyant sur le bouton Suivant.

> Passez à la configuration de l'authentification de la machine en vous reportant à la section Configuration de l'authentification de l'hôte.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.