> ## Dossier Cartes/Authentifications

> Utilisez ce dossier pour définir les éléments suivants :

> - des cartes à puce valides susceptibles d'être utilisées avec l'application cliente,
> - la séquence d'authentification à utiliser pour les cartes valides.

> #### Liste de contrôle des cartes à puce utilisées

> Cette liste affiche tous les types de cartes à puce actuellement activés pour le serveur OCF. Vérifiez le type de carte à puce qui doit être dans le lecteur lorsque l'utilisateur essaie de se connecter à l'application. Vous pouvez contrôler plusieurs types de cartes.

> #### Liste des authentifications et des libellés

> Utilisez la liste Authentifications pour définir une valeur pour la propriété ocf.client.default.authmechanism. Cette propriété détermine la séquence d'authentification par défaut utilisée pour toutes les cartes valides lors de la connexion à l'application cliente.

> La liste Authentifications nom_carte affiche les mécanismes d'authentification disponibles pour le type de carte que vous avez sélectionné dans Cartes à puce utilisées. La liste Libellé affiche les valeurs de libellés courantes utilisées pour rechercher des informations sur le type de carte à puce sélectionné.

> #### Définition de la séquence d'authentification par défaut des cartes valides

> 1. Définissez les cartes valides pour l'application en cochant un ou plusieurs types de cartes dans la liste Cartes à puce utilisées.
> 2. Sélectionnez un type de carte valide.

>    La liste Authentifications nom_carte indique PIN comme mécanisme d'authentification par défaut affecté par Solaris Smart Cards. La colonne Libellé affiche une valeur de recherche affectée à l'application.

> 3. Appuyez sur Ajouter pour afficher une boîte à liste.
> 4. Cliquez sur la flèche pour afficher les mécanismes d'authentification actifs sur le serveur OCF et le cas échéant, choisissez d'autres mécanismes.

>    Remarque : | L'ordre d'apparition des mécanismes d'authentification dans la liste Authentifications nom_carte correspond à l'ordre de la séquence d'authentification utilisé lorsqu'un utilisateur accède à cette application cliente.

> 5. Répétez cette procédure pour chaque type de carte sélectionné comme valide.
> 6. Appuyez sur Appliquer ou sur OK pour transmettre vos choix au serveur OCF.

> Poursuivez la configuration du client en appuyant sur le bouton Suivant.

> Passez à la configuration d'une carte à puce en vous reportant à la section Configuration d'une carte à puce.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.