Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Macro Opzioni Crea Modifica Elimina Duplica Opzioni standard Procedure Menu Indice |  |  | # Opzioni standard Le opzioni DHCP standard sono definite da un nome breve (o tag), che funge da mnemonico. Qui di seguito sono elencati i nomi delle opzioni con i relativi numeri di codice, tipi di dati e descrizioni.
Codice | Nome | Tipo | Descrizione
1 | Subnet | IP | Maschera di sottorete, indirizzo Internet in forma di numeri separati da punti
2 | UTCoffst | Numero | Offset rispetto al numero universale coordinato (in secondi)
3 | Router | IP | Elenco dei router
4 | Timeserv | IP | Elenco dei server RFC-868
5 | IEN116ns | IP | Elenco dei name server IEN-116
6 | DNSserv | IP | Elenco dei name server DNS
7 | Logserv | IP | Elenco dei server di log UDP MIT-LCS
8 | Cookie | IP | Elenco dei server di cookie RFC-865
9 | Lprserv | IP | Elenco dei server di stampa RFC-1179
10 | Impress | IP | Elenco dei server Imagen Impress
11 | Resource | IP | Elenco dei server di URL RFC-887
12 | Hostname | Valore Booleano | Nome host del client, valore restituito dal database hosts
13 | Bootsize | Numero | Numero dei blocchi di 512 ottetti presenti nell'immagine di boot
14 | Dumpfile | ASCII | Percorso per il salvataggio dell'immagine core
15 | DNSdmain | ASCII | Nome del dominio DNS
16 | Swapserv | IP | Server di swap del client
17 | Rootpath | ASCII | Percorso radice del client
18 | ExtendP | ASCII | Percorso delle estensioni
19 | IpFwdF | Numero | Abilitazione/disabilitazione dell'inoltro IP (1/0)
20 | NLrouteF | Numero | Routing di fonti non-locali
21 | PFilter | IP | Filtro per i criteri
22 | MaxIpSiz | Numero | Dimensione massima per il riassemblaggio dei datagrammi
23 | IpTTL | Byte | TTL IP predefinito (1=< x <=225)
24 | PathTO | Numero | Timeout per l'aging MTU del percorso RFC-1191
25 | PathTbl | Numero | Tabella plateau MTU del percorso RFC-1191
26 | MTU | Numero | MTU dell'interfaccia, (x <=68)
27 | SameMtuF | Numero | Imposta tutte le sottoreti come locali
28 | Broadcst | IP | Indirizzo di broadcast
29 | MaskDscF | Numero | Attivazione della ricerca delle maschere
30 | MaskSupF | Numero | Produttore delle maschere
31 | RDiscvyF | Numero | Attivazione della ricerca dei router
32 | RSolictS | IP | Indirizzo di richiamo dei router
33 | StaticRt | IP | Router statici, IP doppio (router di rete)
34 | TrailerF | Numero | Incapsulamento finale
35 | ArpTimeO | Numero | Timeout della cache Arp
36 | EthEncap | Numero | Incapsulamento Ethernet
37 | TcpTTL | Numero | TTL predefinito per TCP
38 | TcpKaInt | Numero | Intervallo di mantenimento della connessione TCP
39 | TcpKaGbF | Numero | Materiale relativo al mantenimento della connessione
40 | NISdmain | ASCII | Nome del dominio NIS
41 | NISservs | IP | Elenco dei server NIS
42 | NTPservs | IP | Elenco dei server NTP
44 | NetBNms | IP | Elenco dei name server Netbios
45 | NetBDsts | IP | Elenco dei server di distribuzione Netbios
46 | NetBNdT | Numero | Tipo di nodo Netbios (1=B-node, 2=P, 4=M, 8=H)
47 | NetBScop | ASCII | Scopo Netbios
48 | XFontSrv | IP | Elenco dei server di font X Window
49 | XDispMgr | IP | Gestori di finestre X Window
51 | LeaseTim | Numero | Criterio per la durata delle assegnazioni
56 | Message | ASCII | Messaggio da visualizzare sul client
58 | T1Time | Numero | Data di rinnovo (T1)
59 | T2Time | Numero | Data di riassociazione (T2)
62 | NW_dmain | ASCII | Nome del dominio Netware/IP
63 | NWIPOpts | Ottetto | Opzioni Netware/IP
64 | NIS+dom | ASCII | Nome del dominio NIS+
65 | NIS+serv | IP | Elenco dei server NIS+
66 | TFTPsrvN | ASCII | Nome host del server TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
67 | OptBootF | ASCII | Nome del file di boot opzionale
68 | MblIPAgt | IP | Agenti IP mobili
69 | SMTPserv | IP | Server SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
70 | POP3serv | IP | Server POP3 (Post Office Protocol)
71 | NNTPserv | IP | Server NNTP (Network News Transport Protocol)
72 | WWWservs | IP | Web Server predefinito
73 | Fingersv | IP | Finger server predefinito
74 | IRCservs | IP | Server IRC (Internet Relay Chat)
75 | STservs | IP | Server StreetTalk
76 | STDAservs | IP | Server di directory StreetTalk
N/A | BootFile | ASCII | File di boot
N/A | BootSrvA | IP | Server di boot
N/A | BootSrvN | ASCII | Nome host del server di boot
NA | LeaseNeg | Valore Booleano | Imposta l'assegnazione come flag negoziabile (present=true)
NA | Include | ASCII | Include i valori delle macro elencate in questa macro
torna a inizio pagina