> ## Configurazione di un lettore

> La prima operazione da eseguire per configurare l'applicazione Smart Card di Solaris consiste nel configurare un lettore di schede per l'host. Selezionando "Configura lettore scheda" dalla finestra di navigazione, le icone visualizzate nella finestra della Console permetteranno di:

> - Aggiungere un nuovo lettore.
> - Visualizzare e modificare le proprietà impostate per un lettore già configurato, come descritto in Definire le proprietà di base per il lettore della scheda.

> #### Aggiungere un nuovo lettore

> 1. Verificare che il lettore sia collegato all'host locale.
> 2. Modificare le autorizzazioni per la porta a cui è collegato il lettore, come descritto nel manuale Solaris Smart Cards Administration Guide.
> 3. Fare clic su "Lettori di scheda" nella finestra di navigazione.
> 4. Fare doppio clic sull'icona "Aggiungi lettore" e visualizzare la finestra di dialogo "Aggiungi nuovo lettore".

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.