Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Alternativ Skapa Ändra Ta bort Duplicera Standardalternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Standardalternativ De alternativ som ingår i DHCP-standarden är definierade av ett kort namn. Namnen finns beskrivna i listan nedan, tillsammans med motsvarande kod, namn, datatyp och beskrivning.
Kod | Namn | Typ | Beskrivning
1 | Subnet | IP | Delnätmask, Internet-adress i punktformat
2 | UTCoffst | Number | Tidsskillnad (i sekunder) relativt UTC-tid.
3 | Router | IP | Lista över routrar
4 | Timeserv | IP | Lista över RFP-868-servrar
5 | IEN116ns | IP | Lista över IEN-116-namnservrar
6 | DNSserv | IP | Lista över DNS-servrar
7 | Logserv | IP | Lista över MIT-LCS UDP-loggservrar
8 | Cookie | IP | Lista över RFP-865-servrar
9 | Lprserv | IP | Lista över RFC-1179-line printer servrar
10 | Impress | IP | Lista över Imagen Impress-servrar
11 | Resource | IP | Lista över RFC-887-resurshanteringsservrar
12 | Hostname | Boolean | Returnerar klientens värdnamn, hämtar värdet från hosts
13 | Bootsize | Number | Antalet 512-oktettblock i startavbildningen
14 | Dumpfile | ASCII | Sökväg till minnesutskriftsfil
15 | DNSdmain | ASCII | DNS-domännamn
16 | Swapserv | IP | Klientens växlingsserver
17 | Rootpath | ASCII | Klientens rotsökväg
18 | ExtendP | ASCII | BOOTP Extensions-sökväg
19 | IpFwdF | Number | Vidarebefordring av IP-adresser (av-0/på-1)
20 | NLrouteF | Number | Icke-lokal omdirigering
21 | PFilter | IP | Policy-filter
22 | MaxIpSiz | Number | Största storlek på återskapade IP-datagram
23 | IpTTL | Byte | IP-livslängd (1=< x <=225)
24 | PathTO | Number | RFC-1191 MTU tidsgräns
25 | PathTbl | Number | RFC-1191 MTU platåtabell
26 | MTU | Number | MTU-gränssnitt, (x <=68)
27 | SameMtuF | Number | Alla delnät är lokala
28 | Broadcst | IP | Massändningsadress
29 | MaskDscF | Number | Utför maskdetektion
30 | MaskSupF | Number | Maskleverantör
31 | RDiscvyF | Number | Utför routerdetektion
32 | RSolictS | IP | Anhållen Router-adress
33 | StaticRt | IP | Statiska vägar, dubbel IP (nätverksrouter)
34 | TrailerF | Number | Inkapsling av blockslut
35 | ArpTimeO | Number | Tidsgräns för ARP-cache
36 | EthEncap | Number | Ethernet-inkapsling
37 | TcpTTL | Number | TCP-livslängd
38 | TcpKaInt | Number | Tidsintervall för TCP-keep alive
39 | TcpKaGbF | Number | Keep alive garbage-flagga
40 | NISdmain | ASCII | NIS-domännamn
41 | NISservs | IP | Lista över NIS-servrar
42 | NTPservs | IP | Lista över NTP-servrar
44 | NetBNms | IP | Lista över Netbios-namnservrar
45 | NetBDsts | IP | Lista över Netbios-distributionsservrar
46 | NetBNdT | Number | Typ av Netbiosnod (1=B-node, 2=P, 4=M, 8=H)
47 | NetBScop | ASCII | Definitionsområde för Netbios
48 | XFontSrv | IP | Lista över X Windows Font-servrar
49 | XDispMgr | IP | X Windows-visningshanterare
51 | LeaseTim | Number | Policy för lånetid
56 | Message | ASCII | Meddelande som visas på klientdatorn
58 | T1Time | Number | Förnyelsetid (T1)
59 | T2Time | Number | Återbindningstid (T2)
62 | NW_dmain | ASCII | Netware/IP-domännamn
63 | NWIPOpts | Octet | Netware/IP-alternativ
64 | NIS+dom | ASCII | NIS+-domännamn
65 | NIS+serv | IP | Lista över NIS+-servrar
66 | TFTPsrvN | ASCII | Servernamn för TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
67 | OptBootF | ASCII | Namn på alternativ startfil
68 | MblIPAgt | IP | Hem-agenter (mobil IP)
69 | SMTPserv | IP | SMTP-server (Simple Mail Transport Protocol)
70 | POP3serv | IP | POP3-server (Post Office Protocol)
71 | NNTPserv | IP | NNTP-server (Network News Transport Protocol)
72 | WWWservs | IP | WWW-standardserver
73 | Fingersv | IP | Finger-standardserver
74 | IRCservs | IP | IRC-server (Internet Relay Chat)
75 | STservs | IP | StreetTalk-server
76 | STDAservs | IP | StreetTalk-katalogserver
N/A | BootFile | ASCII | Startfil
N/A | BootSrvA | IP | Startserver
N/A | BootSrvN | ASCII | Startserverns värdnamn
NA | LeaseNeg | Boolean | Lånet är förhandlingsbart
NA | Include | ASCII | Inkludera makrovärden i listan i detta makro
tillbaka