> ## Configuration des informations utilisateur sur la carte à puce

> Chaque carte à puce créée peut stocker des informations propres à son propriétaire, le PIN de l'utilisateur par exemple. Rassemblez les informations suivantes avant de configurer la carte à puce pour l'utilisateur :

> - le PIN choisi par l'utilisateur,
> - le PIN du système, dans le cas où un PIN est affecté à la ou aux machines auxquelles l'utilisateur peut accéder,
> - le chemin d'un certificat X.509 déjà généré que l'utilisateur souhaite éventuellement stocker sur la carte.

> #### Boîte de dialogue Configurer les applets

> Utilisez cette boîte de dialogue pour définir les informations personnelles concernant l'utilisateur à stocker sur les cartes à puce. Commencez par cliquer sur le nom de l'applet dans la zone nom_appletpour afficher les dossiers Configuration des applets.

> La boîte de dialogue contient deux dossiers : Configuration de base et Configuration avancée. Chaque dossier comporte des propriétés et des boutons.

> ##### Boutons

> - OK : stocke ces informations sur la carte à puce et ferme la boîte de dialogue.
> - Appliquer : applique les modifications sans fermer la boîte de dialogue.
> - Annuler : ferme la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications.
> - Aide : affiche ce message d'aide.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.