> ## Smart Card aktualisieren

> Solaris Smart Cards kennt die aktuellen ATR-Werte der drei unterstützten Smart Card-Typen. Standardmäßig sind die ATRs für alle drei Kartenzeiten aktiviert, wenn Sie die Smart Cards das erste Mal aufrufen. Ändert der Hersteller die ATR aufgrund einer neueren Kartenversion, müssen Sie den ATR-Wert der Karte im Dialogfeld "Smart Cards" bearbeiten.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.