> ## Dossier Configuration de base

> Le dossier Configuration de base inclut les propriétés suivantes :

> - Nom unique de terminal de carte : contient un nom unique pour identifier ce lecteur.
> - Nom de modèle : contient le nom de modèle du fabricant du lecteur de carte que vous avez sélectionné dans la boîte de dialogue Ajouter un lecteur.

>   Remarque : | Ne modifiez pas le nom du modèle à moins que vous n'effectuiez une mise à niveau vers une version du lecteur de carte ayant un nouveau nom de modèle.

> - Port de périphérique : requiert le nom complet du port sur lequel le lecteur est connecté, par exemple /dev/cua/b pour le port série b.

> ##### Définition des propriétés de base de votre lecteur de carte

> 1. Entrez un nom unique pour votre lecteur de carte dans la propriété Nom unique de terminal de carte ou validez le nom par défaut dans le champ.

>    Si plusieurs lecteurs de carte du même type sont connectés à la machine, vous devez entrer un nom de terminal de carte unique pour chaque lecteur.

> 2. N'entrez le nom du modèle du lecteur de carte que si vous utilisez une version de lecteur de carte plus récente dont le nom de modèle diffère de celui affiché.
> 3. Entrez le nom du port de périphérique auquel le lecteur est connecté.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.