> ## 默认的 OCF 服务器资源文件夹

> 使用该文件夹来定义对本地主机上的 OCF 服务器的默认的操作进行管辖的属性。文件夹包含一个可用资源列表和一个默认值列表。

> #### 可用的资源: 智能卡

> 使用智能卡类别来定义 ocf.server.default.validcards 属性。 ocf.server.default.validcards 属性向 OCF 服务器指定哪些智能卡有效，可以用在本地主机上。

> ##### 定义默认的有效的智能卡

> 1. 从可用资源列表选择智能卡。
> 2. 在默认的智能卡列表中单击代表您想用作默认的卡类型的复选框。

>    您可以单击一个以上的默认的卡类型。

>    说明: | 您还必须为您默认选择的卡激活卡服务。如果您尚未这样做的话，则请参见 配置卡服务对话框。

> 3. 按应用或确认将您的选择传给 OCF 服务器。

> #### 可用的资源: 认证机制

> 使用认证机制属性来定义 ocf.server.authmechanism 属性。该属性指定本地主机上的 OCF 服务器所要使用的默认的认证序列。 Solaris 智能卡提供四个认证机制，您可以从一个下拉列表进行选择:

> - 用户- 个人的 UNIX 用户名必须在智能卡上，或在访问一个客户机应用程序时得到键入。
> - 口令- 与个人的 UNIX 用户名相关联的口令必须在智能卡上，或在用户试图访问一个客户机应用程序时得到键入。
> - PIN- 个人的个人识别号 (PIN) 必须在智能卡上，或在用户试图访问一个客户机应用程序时得到键入。
> - 挑战-响应- 在个人可以访问客户机应用程序之前，主机和智能卡之间必须发生挑战-响应认证序列。

> 如要了解关于这些认证机制的概念性信息，请参考Solaris 智能卡管理指南。

> #### 为 OCF 服务器定义默认的认证序列

> 1. 从可用资源列表选择认证。
> 2. 开始编辑认证序列，方法是:
> 3. 按添加来选择一个附加的认证机制。
> 4. 按修改来更改当前所选的机制。
> 5. 按删除来删除当前所选的机制

>    一个组合框显示出来。

> 6. 下来箭头来显示认证机制，并根据需要选择附加的机制。

>    说明: | 默认的认证列表中的机制的顺序是 OCF 服务器所尝试的认证序列的实际顺序。

>    您可以单击一个以上的默认的认证机制。按应用或确认来将您的选择传给 OCF 服务器。

> 继续配置主机，方法是按下一步按钮。

> 继续配置主机认证，方法是前往 开始使用配置主机认证。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

版权所有 © 1999 Sun Microsystems, Inc.