Información general Servidores y relés Direcciones de IP Macros Opciones Crear Modificar Suprimir Duplicar Opciones estándar Cómo... Menús Índice |  |  | # Opciones estándar Las opciones de DHCP estándar están definidas por un nombre breve (o etiqueta), que es un código mnemotécnico. A continuación se enumeran los nombres con su número de código, nombre, tipo de datos y descripción.
Código | Nombre | Tipo | Descripción
1 | Subred | IP | Máscara de subred, dirección de Internet con puntos
2 | UTCoffst | Número | Desviación coordinada del número universal (segundos)
3 | Encaminador | IP | Lista de encaminadores
4 | Timeserv | IP | Lista de servidores RFC-868
5 | IEN116ns | IP | Lista de servidores de nombres IEN-116
6 | DNSserv | IP | Lista de servidores de nombres DNS
7 | Logserv | IP | Lista de servidores de registro MIT-LCS UDP
8 | Cookie | IP | Lista de servidores de cookies RFC-865
9 | Lprserv | IP | Lista de servidores de impresora en línea RFC-1179
10 | Impress | IP | Lista de servidores Imagen Impress
11 | Recurso | IP | Lista de servidores de ubicación de recursos RFC-887
12 | Nombre de sistema | Booleano | Nombre de sistema del cliente de retorno, valor de la base de datos de sistemas
13 | Bootsize | Número | Número de bloques de 512 octetos en la imagen de arranque
14 | Dumpfile | ASCII | Ruta donde se debe volcar la imagen del núcleo central
15 | DNSdmain | ASCII | Nombre de dominio de DNS
16 | Swapserv | IP | Servidor de intercambio del cliente
17 | Rootpath | ASCII | Ruta raíz del cliente
18 | ExtendP | ASCII | Ruta de extensiones
19 | IpFwdF | Número | Habilitar/inhabilitar envío de IP (1/0)
20 | NLrouteF | Número | Encaminamiento de origen no local
21 | PFilter | IP | Filtro de normas
22 | MaxIpSiz | Número | Tamaño máximo del nuevo montaje del datagrama
23 | IpTTL | Byte | Tiempo predeterminado de vida de IP (1=< x <=225)
24 | PathTO | Número | Tiempo de espera de caducidad para RFC-1191 Path MTU
25 | PathTbl | Número | Tabla RFC-1191 Path MTU
26 | MTU | Número | Interfaz MTU, (x <=68)
27 | SameMtuF | Número | Todas las subredes son locales
28 | Broadcst | IP | Emitir dirección
29 | MaskDscF | Número | Realizar descubrimiento de máscara
30 | MaskSupF | Número | Proveedor de máscara
31 | RDiscvyF | Número | Realizar descubrimiento de encaminamiento
32 | RSolictS | IP | Dirección de solicitud del encaminador
33 | StaticRt | IP | Rutas estáticas, doble IP (encaminador de red)
34 | TrailerF | Número | Encapsulación del final
35 | ArpTimeO | Número | Tiempo de espera de antememoria Arp
36 | EthEncap | Número | Encapsulación Ethernet
37 | TcpTTL | Número | Tiempo predeterminado de vida de TCP
38 | TcpKaInt | Número | Intervalo mantenimiento de TCP vivo
39 | TcpKaGbF | Número | Mantener residuos vivos
40 | NISdmain | ASCII | NIS domain_ name
41 | NISservs | IP | Lista de servidores NIS
42 | NTPservs | IP | Lista de servidores NTP
44 | NetBNms | IP | Lista de servidores de nombres Netbios
45 | NetBDsts | IP | Lista de servidores de distribución Netbios
46 | NetBNdT | Número | Tipo de nodo Netbios (1=B-node, 2=P, 4=M, 8=H)
47 | NetBScop | ASCII | Ámbito de Netbios
48 | XFontSrv | IP | Lista de servidores de fuentes X Window
49 | XDispMgr | IP | Gestores de pantalla X Window
51 | LeaseTim | Número | Normas de tiempo de permiso
56 | Mensaje | ASCII | Mensaje que debe aparecer en el cliente
58 | T1Time | Número | Tiempo de renovación (T1)
59 | T2Time | Número | Tiempo de creación de nuevo enlace (T2)
62 | NW_dmain | ASCII | Nombre de dominio Netware/IP
63 | NWIPOpts | Octeto | Opciones Netware/IP
64 | NIS+dom | ASCII | Nombre de dominio NIS+
65 | NIS+serv | IP | Lista de servidores NIS+
66 | TFTPsrvN | ASCII | Nombre de sistema del servidor Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
67 | OptBootF | ASCII | Nombre de archivo de arranque opcional
68 | MblIPAgt | IP | Agentes de inicio de IP móviles
69 | SMTPserv | IP | Servidor Simple Mail Transport Protocol (SMTP)
70 | POP3serv | IP | Servidor Post Office Protocol (POP3)
71 | NNTPserv | IP | Servidor Network News Transport Protocol (NNTP)
72 | WWWservs | IP | Servidor de World Wide Web predeterminado
73 | Fingersv | IP | Servidor finger predeterminado
74 | IRCservs | IP | Servidor Internet Relay Chat (IRC)
75 | STservs | IP | Servidor StreetTalk
76 | STDAservs | IP | Servidor de asistencia de directorios StreetTalk
N/D | BootFile | ASCII | Archivo de arranque
N/D | BootSrvA | IP | Servidor de arranque
N/D | BootSrvN | ASCII | Nombre de sistema del servidor de arranque
NA | LeaseNeg | Booleano | Etiqueta de permiso negociable (present=true)
NA | Include | ASCII | Incluir los valores de macro enumerados en esta macro
volver al principio