> ## Dossier Valeurs par défaut

> Utilisez ce dossier pour définir les propriétés par défaut de l'application cliente.

> #### Ressource disponible : Cartes à puce

> Utilisez la catégorie Carte à puce pour définir la propriété ocf.client.defaultcard. Cette propriété définit un type de carte spécifique (parmi tous les types de cartes valides) à utiliser avec l'application. Les types de cartes reconnus par Solaris Smart Cards incluent :

> - Payflex
> - iButton
> - Cyberflex
> - Configuration par défaut du serveur OCF : cette valeur indique la même valeur définie que pour la carte à puce par défaut du serveur OCF.

> ##### Définition de la carte à puce par défaut

> 1. Sélectionnez Carte à puce dans la liste Ressources disponibles.
> 2. Appuyez sur le bouton radio correspondant à la carte à puce par défaut.

>    Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul type de carte par défaut.

>    Remarque : | Le type de carte par défaut que vous avez sélectionné doit également avoir été défini comme carte valide. Reportez-vous à la section Liste de contrôle des cartes à puce utilisées.

> 3. Appuyez sur Appliquer ou sur OK pour transmettre vos choix au serveur OCF.

> #### Ressource disponible : Lecteur de carte

> Utilisez cette catégorie pour définir un lecteur de carte à puce par défaut de sorte qu'il soit reconnu par l'application cliente.

> ##### Définition du lecteur de carte à puce par défaut

> 1. Sélectionnez Lecteur de carte dans la liste Ressources disponibles.
> 2. Appuyez sur le bouton radio correspondant au type de lecteur de carte par défaut.

>    Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul lecteur de carte par défaut.

>    Remarque : | Le lecteur de carte choisi doit accepter la carte par défaut que vous avez défini dans Ressource disponible : Cartes à puce.

> 3. Appuyez sur Appliquer ou sur OK pour transmettre vos choix au serveur OCF.

> #### Ressource disponible : Authentification

> Utilisez la liste Authentification par défaut pour définir la propriété ocf.client.default.authmechanism. Cette propriété indique la séquence d'authentification par défaut à utiliser lorsqu'un utilisateur se connecte à l'aide de la carte à puce par défaut et tente d'accéder à l'application courante.

> Les mécanismes disponibles parmi lesquels vous pouvez effectuer votre choix sont ceux qui ont été activés pour le serveur OCF. Reportez-vous à la section Boîte de dialogue Configuration des services d'authentification. La colonne Libellé répertorie les libellés associés au client sur la carte à puce.

> Pour obtenir des informations sur les principes de ces mécanismes d'authentification, reportez-vous au document Solaris Smart Cards Administration Guide.

> #### Définition de la séquence d'authentification par défaut du client

> 1. Sélectionnez Authentification dans la liste Ressources disponibles.
> 2. Commencez l'édition de la séquence d'authentification en effectuant l'une des opérations suivantes :
> a. Appuyez sur Ajouter pour choisir un autre mécanisme d'authentification.
> b. Appuyez sur Modifier pour modifier le mécanisme actuellement sélectionné.
> c. Appuyez sur Supprimer pour supprimer le mécanisme actuellement sélectionné.

> Une zone de liste apparaît.

> 1. Faites défiler le texte à l'aide de la flèche pour afficher les mécanismes d'authentification et choisissez d'autres mécanismes, en fonction de vos besoins.

>    Remarque : | L'ordre d'apparition des mécanismes dans la liste Authentification par défaut correspond à l'ordre de la séquence d'authentification utilisé par le serveur OCF.

>    Vous pouvez sélectionner plusieurs mécanismes d'authentification par défaut. Appuyez sur Appliquer ou sur OK pour transmettre vos choix au serveur OCF.

> Poursuivez la configuration du client en appuyant sur le bouton Suivant.

> Passez à la configuration d'une carte à puce en vous reportant à la section Configuration d'une carte à puce.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.