> ## Mise à jour d'une carte à puce

> Solaris Smart Cards reconnaît les valeurs actuelles d'ATR (Answer to Reset) des trois types de cartes à puce pris en charge. Les ATR des trois cartes sont activées par défaut lorsque vous lancez Smart Cards pour la première fois. Si le fabricant change l'ATR pour une version plus récente de la carte, vous devez éditer la valeur d'ATR de la carte dans la boîte de dialogue Cartes à puce.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.